{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":22,"sheets":["Menu","DiscountStoreG1","ShoppingMallG1","DiscountStoreG2","ShoppingMallG2","HighSchool","College","HospitalGov","HospitalGovMJ","HospitalPvt","HospitalPvtMJ","HotelSmallG1","HotelSmallG1MJ","HotelLargeG1","HotelLargeG1MJ","HotelG2Combined","HotelG2CombinedMJ","OfficePvtG1","OfficeGovG1","OfficePvtG2","OfficeGovG2","MasterData"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":1,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Menu","index":0,"n_rows":24,"n_cols":4,"rows_kept":24,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[20,1,23,1],[1,1,1,3],[4,1,7,1],[8,1,9,1],[10,1,13,1],[14,1,19,1]]}
[]
[null,"กรุณาเลือกประเภทสถานประกอบการของท่าน"]
[]
[null,"ประเภท","กลุ่ม","เลือก"]
[null,"ศูนย์การค้า และ ดิสเคาน์สโตร์","ดิสเคาน์สโตร์ (ขนาดหม้อแปลง £ 3,530 KVA)"]
[null,null,"ศูนย์การค้า (ขนาดหม้อแปลง £ 3,530 KVA)"]
[null,null,"ดิสเคาน์สโตร์ (ขนาดหม้อแปลง > 3,530 KVA)"]
[null,null,"ศูนย์การค้า (ขนาดหม้อแปลง > 3,530 KVA)"]
[null,"สถานศึกษา","ระดับต่ำกว่าอุดมศึกษา (หม้อแปลงทุกขนาด)"]
[null,null,"ระดับอุดมศึกษา (หม้อแปลงทุกขนาด)"]
[null,"โรงพยาบาล","ราชการ (หม้อแปลงทุกขนาด)"]
[null,null,"ภาครัฐ G1+G2  MJ"]
[null,null,"เอกชน (หม้อแปลงทุกขนาด)"]
[null,null,"เอกชน G1+G2  MJ"]
[null,"โรงแรม","พื้นที่ใช้สอย < 20,000 ตารางเมตร\n(ขนาดหม้อแปลง £ 3,530 KVA)"]
[null,null,"Small G1 MJ"]
[null,null,"พื้นที่ใช้สอย ³ 20,000 ตารางเมตร\n(ขนาดหม้อแปลง £ 3,530 KVA)"]
[null,null,"Large G1 MJ"]
[null,null,"พื้นที่ใช้สอยทั้งหมด \n(ขนาดหม้อแปลง > 3,530 KVA)"]
[null,null,"G2 Combined MJ"]
[null,"สำนักงาน","เอกชน (ขนาดหม้อแปลง £ 3,530 KVA)"]
[null,null,"ราชการ (ขนาดหม้อแปลง £ 3,530 KVA)"]
[null,null,"เอกชน (ขนาดหม้อแปลง > 3,530 KVA)"]
[null,null,"ราชการ (ขนาดหม้อแปลง > 3,530 KVA)"]

{"sheet":"DiscountStoreG1","index":1,"n_rows":32,"n_cols":12,"rows_kept":32,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[2,1,2,8],[33,1,33,8],[22,1,22,8]]}
[]
[]
[null,"ดิสเคาน์สโตร์ (ขนาดหม้อแปลง £ 3,530 KVA)"]
[]
[null,null,"ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้า",null,"กิโลวัตต์ชั่วโมง/ปี"]
[]
[null,"พื้นที่ไม่ปรับอากาศ",null,"ตารางเมตร"]
[]
[null,"พืนที่จอดรถในอาคาร",null,"ตารางเมตร"]
[]
[null,"พื้นที่ปรับอากาศทั่วไป"]
[null,"ขนาดพื้นที่",null,"ตารางเมตร",null,"ชั่วโมงการทำงาน",null,"ชั่วโมง/ปี"]
[]
[]
[]
[null,"พื้นที่โรงภาพยนตร์"]
[null,"ขนาดพื้นที่",null,"ตารางเมตร",null,"ชั่วโมงการทำงาน",null,"ชั่วโมง/ปี"]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"ค่าพยากรณ์ปริมาณการใช้ไฟฟ้า"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," "]
[null,null,"ค่าประมาณพลังงานไฟฟ้า",null,"กิโลวัตต์ชั่วโมง"]
[null,null,null,null,"กิโลวัตต์/ปี"]
[null,null,"สูงสุด",null,"กิโลวัตต์ชั่วโมง"]
[null,null,null,null,"กิโลวัตต์/ปี"]
[null,null,"ต่ำสุด",null,"กิโลวัตต์ชั่วโมง"]
[]
[null,null,null,"ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าสูงกว่าเกณฑ์ปกติ"]
[null,null,null,"ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าอยู่ในเกณฑ์ปกติ"]

{"sheet":"ShoppingMallG1","index":2,"n_rows":32,"n_cols":12,"rows_kept":32,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[2,1,2,8],[22,1,22,8],[33,1,33,8]]}
[]
[]
[null,"ศูนย์การค้า (ขนาดหม้อแปลง £ 3,530 KVA)"]
[]
[null,null,"ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้า",null,"กิโลวัตต์ชั่วโมง/ปี"]
[]
[null,"พื้นที่ไม่ปรับอากาศ",null,"ตารางเมตร"]
[]
[null,"พืนที่จอดรถในอาคาร",null,"ตารางเมตร"]
[]
[null,"พื้นที่ปรับอากาศทั่วไป"]
[null,"ขนาดพื้นที่",null,"ตารางเมตร",null,"ชั่วโมงการทำงาน",null,"ชั่วโมง/ปี"]
[]
[]
[]
[null,"พื้นที่โรงภาพยนตร์"]
[null,"ขนาดพื้นที่",null,"ตารางเมตร",null,"ชั่วโมงการทำงาน",null,"ชั่วโมง/ปี"]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"ค่าพยากรณ์ปริมาณการใช้ไฟฟ้า"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," "]
[null,null,"ค่าประมาณพลังงานไฟฟ้า",null,"กิโลวัตต์ชั่วโมง"]
[null,null,null,null,"กิโลวัตต์/ปี"]
[null,null,"สูงสุด",null,"กิโลวัตต์ชั่วโมง"]
[null,null,null,null,"กิโลวัตต์/ปี"]
[null,null,"ต่ำสุด",null,"กิโลวัตต์ชั่วโมง"]
[]
[null,null,null,"ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าสูงกว่าเกณฑ์ปกติ"]
[null,null,null,"ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าอยู่ในเกณฑ์ปกติ"]

{"sheet":"DiscountStoreG2","index":3,"n_rows":32,"n_cols":12,"rows_kept":32,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[2,1,2,8],[22,1,22,8],[33,1,33,8]]}
[]
[]
[null,"ดิสเคาน์สโตร์ (ขนาดหม้อแปลง > 3,530 KVA)"]
[]
[null,null,"ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้า",null,"กิโลวัตต์ชั่วโมง/ปี"]
[]
[null,"พื้นที่ไม่ปรับอากาศ",null,"ตารางเมตร"]
[]
[null,"พืนที่จอดรถในอาคาร",null,"ตารางเมตร"]
[]
[null,"พื้นที่ปรับอากาศทั่วไป"]
[null,"ขนาดพื้นที่",null,"ตารางเมตร",null,"ชั่วโมงการทำงาน",null,"ชั่วโมง/ปี"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"ค่าพยากรณ์ปริมาณการใช้ไฟฟ้า"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," "]
[null,null,"ค่าประมาณพลังงานไฟฟ้า",null,"กิโลวัตต์ชั่วโมง"]
[null,null,null,null,"กิโลวัตต์/ปี"]
[null,null,"สูงสุด",null,"กิโลวัตต์ชั่วโมง"]
[null,null,null,null,"กิโลวัตต์/ปี"]
[null,null,"ต่ำสุด",null,"กิโลวัตต์ชั่วโมง"]
[]
[null,null,null,"ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าสูงกว่าเกณฑ์ปกติ"]
[null,null,null,"ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าอยู่ในเกณฑ์ปกติ"]

{"sheet":"ShoppingMallG2","index":4,"n_rows":36,"n_cols":12,"rows_kept":36,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[2,1,2,8],[25,1,25,8],[37,1,37,8]]}
[]
[]
[null,"ศูนย์การค้า (ขนาดหม้อแปลง > 3,530 KVA)"]
[]
[null,null,"ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้า",null,"กิโลวัตต์ชั่วโมง/ปี"]
[]
[null,"พื้นที่ไม่ปรับอากาศ",null,"ตารางเมตร"]
[]
[null,"พืนที่จอดรถในอาคาร",null,"ตารางเมตร"]
[]
[null,"พื้นที่ปรับอากาศทั่วไป"]
[null,"ขนาดพื้นที่",null,"ตารางเมตร",null,"ชั่วโมงการทำงาน",null,"ชั่วโมง/ปี"]
[]
[]
[]
[null,"พื้นที่โรงภาพยนตร์"]
[null,"ขนาดพื้นที่",null,"ตารางเมตร",null,"ชั่วโมงการทำงาน",null,"ชั่วโมง/ปี"]
[]
[]
[null,"พื้นที่ที่ไม่เปิดประจำ"]
[null,"ขนาดพื้นที่",null,"ตารางเมตร",null,"ชั่วโมงการทำงาน",null,"ชั่วโมง/ปี"]
[]
[]
[]
[]
[null,"ค่าพยากรณ์ปริมาณการใช้ไฟฟ้า"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," "]
[]
[null,null,"ค่าประมาณพลังงานไฟฟ้า",null,"กิโลวัตต์ชั่วโมง"]
[null,null,null,null,"กิโลวัตต์/ปี"]
[null,null,"สูงสุด",null,"กิโลวัตต์ชั่วโมง"]
[null,null,null,null,"กิโลวัตต์ชั่วโมง"]
[null,null,"ต่ำสุด",null,"กิโลวัตต์ชั่วโมง"]
[]
[null,null,null,"ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าสูงกว่าเกณฑ์ปกติ"]
[null,null,null,"ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าอยู่ในเกณฑ์ปกติ"]

{"sheet":"HighSchool","index":5,"n_rows":50,"n_cols":12,"rows_kept":50,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[2,1,2,8],[40,1,40,8],[51,1,51,8]]}
[]
[]
[null,"สถานศึกษาระดับต่ำกว่าอุดมศึกษา (หม้อแปลงทุกขนาด)"]
[]
[null,null,"ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้า",null,"กิโลวัตต์ชั่วโมง/ปี"]
[]
[null,"พื้นที่สำนักงาน"]
[null,"ขนาดพื้นที่",null,"ตารางเมตร","ชั่วโมงการทำงาน",null,null,"ชั่วโมง/ปี"]
[]
[]
[]
[null,"พื้นที่ไม่ปรับอากาศ",null,"ตารางเมตร"]
[]
[null,"พืนที่จอดรถในอาคาร",null,"ตารางเมตร"]
[]
[null,"จำนวนบุคลากร",null,"คน"]
[]
[null,"พื้นที่สำหรับการเรียนการสอน"]
[null,"ขนาดพื้นที่",null,"ตารางเมตร","ชั่วโมงการทำงาน",null,null,"ชั่วโมง/ปี"]
[]
[]
[null,"พื้นที่ห้องปฏิบัติการ"]
[null,"ขนาดพื้นที่",null,"ตารางเมตร","ชั่วโมงการทำงาน",null,null,"ชั่วโมง/ปี"]
[]
[]
[null,"พื้นที่ห้องสมุด"]
[null,"ขนาดพื้นที่",null,"ตารางเมตร","ชั่วโมงการทำงาน",null,null,"ชั่วโมง/ปี"]
[]
[]
[null,"พื้นที่ศูนย์กีฬา"]
[null,"ขนาดพื้นที่",null,"ตารางเมตร","ชั่วโมงการทำงาน",null,null,"ชั่วโมง/ปี"]
[]
[]
[null,"พื้นที่หอพักนักศึกษา"]
[null,"ขนาดพื้นที่",null,"ตารางเมตร","ชั่วโมงการทำงาน",null,null,"ชั่วโมง/ปี"]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"ค่าพยากรณ์ปริมาณการใช้ไฟฟ้า"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," "]
[null,null,"ค่าประมาณพลังงานไฟฟ้า",null,"กิโลวัตต์ชั่วโมง"]
[]
[null,null,"สูงสุด",null,"กิโลวัตต์ชั่วโมง"]
[]
[null,null,"ต่ำสุด",null,"กิโลวัตต์ชั่วโมง"]
[]
[null,null,null,"ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าสูงกว่าเกณฑ์ปกติ"]
[null,null,null,"ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าอยู่ในเกณฑ์ปกติ"]

{"sheet":"College","index":6,"n_rows":50,"n_cols":12,"rows_kept":50,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[2,1,2,8],[40,1,40,8],[52,1,52,8]]}
[]
[]
[null,"สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา (หม้อแปลงทุกขนาด)"]
[]
[null,null,"ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้า",null,"กิโลวัตต์ชั่วโมง/ปี"]
[]
[null,"พื้นที่สำนักงาน"]
[null,"ขนาดพื้นที่",null,"ตารางเมตร","ชั่วโมงการทำงาน",null,null,"ชั่วโมง/ปี"]
[]
[]
[]
[null,"พื้นที่ไม่ปรับอากาศ",null,"ตารางเมตร"]
[]
[null,"พืนที่จอดรถในอาคาร",null,"ตารางเมตร"]
[]
[null,"จำนวนบุคลากร",null,"คน"]
[]
[null,"พื้นที่สำหรับการเรียนการสอน"]
[null,"ขนาดพื้นที่",null,"ตารางเมตร","ชั่วโมงการทำงาน",null,null,"ชั่วโมง/ปี"]
[]
[]
[null,"พื้นที่ห้องปฏิบัติการ"]
[null,"ขนาดพื้นที่",null,"ตารางเมตร","ชั่วโมงการทำงาน",null,null,"ชั่วโมง/ปี"]
[]
[]
[null,"พื้นที่ห้องสมุด"]
[null,"ขนาดพื้นที่",null,"ตารางเมตร","ชั่วโมงการทำงาน",null,null,"ชั่วโมง/ปี"]
[]
[]
[null,"พื้นที่ศูนย์กีฬา"]
[null,"ขนาดพื้นที่",null,"ตารางเมตร","ชั่วโมงการทำงาน",null,null,"ชั่วโมง/ปี"]
[]
[]
[null,"พื้นที่หอพักนักศึกษา"]
[null,"ขนาดพื้นที่",null,"ตารางเมตร","ชั่วโมงการทำงาน",null,null,"ชั่วโมง/ปี"]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"ค่าพยากรณ์ปริมาณการใช้ไฟฟ้า"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," "]
[null,null,"ค่าประมาณพลังงานไฟฟ้า",null,"กิโลวัตต์ชั่วโมง"]
[]
[null,null,"สูงสุด",null,"กิโลวัตต์ชั่วโมง"]
[]
[null,null,"ต่ำสุด",null,"กิโลวัตต์ชั่วโมง"]
[]
[null,null,null,"ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าสูงกว่าเกณฑ์ปกติ"]
[null,null,null,"ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าอยู่ในเกณฑ์ปกติ"]

{"sheet":"HospitalGov","index":7,"n_rows":53,"n_cols":12,"rows_kept":53,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[2,1,2,8],[43,1,43,8],[54,1,54,8]]}
[]
[]
[null,"โรงพยาบาลราชการ (หม้อแปลงทุกขนาด)"]
[]
[null,null,"ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้า",null,"กิโลวัตต์ชั่วโมง/ปี"]
[]
[null,"พื้นที่สำหรับผู้ป่วยนอก"]
[null,"ขนาดพื้นที่",null,"ตารางเมตร","ชั่วโมงการทำงาน",null,null,"ชั่วโมง/ปี"]
[]
[null,null,null,null,"อัตราการใช้พื้นที่",null,null,"%"]
[]
[]
[null,"พื้นที่สำหรับผู้ป่วยใน"]
[null,"ขนาดพื้นที่",null,"ตารางเมตร","ชั่วโมงการทำงาน",null,null,"ชั่วโมง/ปี"]
[]
[null,null,null,null,"อัตราการใช้พื้นที่",null,null,"%"]
[]
[]
[null,"พื้นที่ส่วนกลาง"]
[null,"ขนาดพื้นที่",null,"ตารางเมตร","ชั่วโมงการทำงาน",null,null,"ชั่วโมง/ปี"]
[]
[null,null,null,null,"อัตราการใช้พื้นที่",null,null,"%"]
[]
[]
[null,"พื้นที่ร้านค้า"]
[null,"ขนาดพื้นที่",null,"ตารางเมตร","ชั่วโมงการทำงาน",null,null,"ชั่วโมง/ปี"]
[]
[null,null,null,null,"อัตราการใช้พื้นที่",null,null,"%"]
[]
[]
[null,"พี้นที่ไม่ปรับอากาศ",null,"ตารางเมตร"]
[]
[null,"พี้นที่จอดรถในอาคาร",null,"ตารางเมตร"]
[]
[null,"จำนวนผู้ป่วยนอก",null,"คน/ปี"]
[]
[null,"จำนวนผู้ป่วยใน",null,"เตียงวัน/ปี"]
[]
[null,"จำนวนบุคลากรทั้งหมด",null,"คน"]
[]
[]
[]
[]
[null,"ค่าพยากรณ์ปริมาณการใช้ไฟฟ้า"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," "]
[null,null,"ค่าประมาณพลังงานไฟฟ้า",null,"กิโลวัตต์ชั่วโมง"]
[]
[null,null,"สูงสุด",null,"กิโลวัตต์ชั่วโมง"]
[]
[null,null,"ต่ำสุด",null,"กิโลวัตต์ชั่วโมง"]
[]
[null,null,null,"ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าสูงกว่าเกณฑ์ปกติ"]
[null,null,null,"ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าอยู่ในเกณฑ์ปกติ"]

{"sheet":"HospitalGovMJ","index":8,"n_rows":53,"n_cols":12,"rows_kept":53,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[2,1,2,8],[43,1,43,8],[54,1,54,8]]}
[]
[]
[null,"โรงพยาบาล ภาครัฐ G1 + G2 (MJ)"]
[]
[null,null,"ปริมาณการใช้พลังงานรวม(ยกเว้นไอน้ำ)",null,"เมกะจูล/ปี"]
[]
[null,"พื้นที่สำหรับผู้ป่วยนอก"]
[null,"ขนาดพื้นที่",null,"ตารางเมตร","ชั่วโมงการทำงาน",null,null,"ชั่วโมง/ปี"]
[]
[null,null,null,null,"อัตราการใช้พื้นที่",null,null,"%"]
[]
[]
[null,"พื้นที่สำหรับผู้ป่วยใน"]
[null,"ขนาดพื้นที่",null,"ตารางเมตร","ชั่วโมงการทำงาน",null,null,"ชั่วโมง/ปี"]
[]
[null,null,null,null,"อัตราการใช้พื้นที่",null,null,"%"]
[]
[]
[null,"พื้นที่ส่วนกลาง"]
[null,"ขนาดพื้นที่",null,"ตารางเมตร","ชั่วโมงการทำงาน",null,null,"ชั่วโมง/ปี"]
[]
[null,null,null,null,"อัตราการใช้พื้นที่",null,null,"%"]
[]
[]
[null,"พื้นที่ร้านค้า"]
[null,"ขนาดพื้นที่",null,"ตารางเมตร","ชั่วโมงการทำงาน",null,null,"ชั่วโมง/ปี"]
[]
[null,null,null,null,"อัตราการใช้พื้นที่",null,null,"%"]
[]
[]
[null,"พี้นที่ไม่ปรับอากาศ",null,"ตารางเมตร"]
[]
[null,"พี้นที่จอดรถในอาคาร",null,"ตารางเมตร"]
[]
[null,"จำนวนผู้ป่วยนอก",null,"คน/ปี"]
[]
[null,"จำนวนผู้ป่วยใน",null,"คน/ปี"]
[]
[null,"จำนวนบุคลากรทั้งหมด",null,"คน"]
[]
[]
[]
[]
[null,"ค่าพยากรณ์ปริมาณการใช้ไฟฟ้า"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," "]
[null,null,"ค่าประมาณพลังงานไฟฟ้า",null,"เมกะจูล/ปี"]
[null,null,null,null,"เมกะจูล/ปี"]
[null,null,"สูงสุด",null,"เมกะจูล/ปี"]
[null,null,null,null,"เมกะจูล/ปี"]
[null,null,"ต่ำสุด",null,"เมกะจูล/ปี"]
[]
[null,null,null,"ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าสูงกว่าเกณฑ์ปกติ"]
[null,null,null,"ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าอยู่ในเกณฑ์ปกติ"]

{"sheet":"HospitalPvt","index":9,"n_rows":51,"n_cols":12,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[2,1,2,8],[41,1,41,8],[52,1,52,8]]}
[]
[]
[null,"โรงพยาบาลเอกชน (หม้อแปลงทุกขนาด)"]
[]
[null,null,"ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้า",null,"กิโลวัตต์ชั่วโมง/ปี"]
[]
[null,"พื้นที่สำหรับผู้ป่วยนอก"]
[null,"ขนาดพื้นที่",null,"ตารางเมตร","ชั่วโมงการทำงาน",null,null,"ชั่วโมง/ปี"]
[]
[null,null,null,null,"อัตราการใช้พื้นที่",null,null,"%"]
[]
[]
[null,"พื้นที่สำหรับผู้ป่วยใน"]
[null,"ขนาดพื้นที่",null,"ตารางเมตร","ชั่วโมงการทำงาน",null,null,"ชั่วโมง/ปี"]
[]
[null,null,null,null,"อัตราการใช้พื้นที่",null,null,"%"]
[]
[]
[null,"พื้นที่ส่วนกลาง"]
[null,"ขนาดพื้นที่",null,"ตารางเมตร","ชั่วโมงการทำงาน",null,null,"ชั่วโมง/ปี"]
[]
[null,null,null,null,"อัตราการใช้พื้นที่",null,null,"%"]
[]
[]
[null,"พื้นที่ร้านค้า"]
[null,"ขนาดพื้นที่",null,"ตารางเมตร","ชั่วโมงการทำงาน",null,null,"ชั่วโมง/ปี"]
[]
[null,null,null,null,"อัตราการใช้พื้นที่",null,null,"%"]
[]
[]
[null,"พี้นที่จอดรถในอาคาร",null,"ตารางเมตร"]
[]
[null,"จำนวนผู้ป่วยนอก",null,"คน/ปี"]
[]
[null,"จำนวนผู้ป่วยใน",null,"เตียงวัน/ปี"]
[]
[null,"จำนวนบุคลากรทั้งหมด",null,"คน"]
[]
[]
[]
[]
[null,"ค่าพยากรณ์ปริมาณการใช้ไฟฟ้า"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," "]
[null,null,"ค่าประมาณพลังงานไฟฟ้า",null,"กิโลวัตต์ชั่วโมง"]
[]
[null,null,"สูงสุด",null,"กิโลวัตต์ชั่วโมง"]
[]
[null,null,"ต่ำสุด",null,"กิโลวัตต์ชั่วโมง"]
[]
[null,null,null,"ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าสูงกว่าเกณฑ์ปกติ"]
[null,null,null,"ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าอยู่ในเกณฑ์ปกติ"]

{"sheet":"HospitalPvtMJ","index":10,"n_rows":51,"n_cols":12,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[2,1,2,8],[41,1,41,8],[52,1,52,8]]}
[]
[]
[null,"โรงพยาบาลเอกชน G1 + G2 (MJ)"]
[]
[null,null,"ปริมาณการใช้พลังงานรวม(ยกเว้นไอน้ำ)",null,"เมกะจูล/ปี"]
[]
[null,"พื้นที่สำหรับผู้ป่วยนอก"]
[null,"ขนาดพื้นที่",null,"ตารางเมตร","ชั่วโมงการทำงาน",null,null,"ชั่วโมง/ปี"]
[]
[null,null,null,null,"อัตราการใช้พื้นที่",null,null,"%"]
[]
[]
[null,"พื้นที่สำหรับผู้ป่วยใน"]
[null,"ขนาดพื้นที่",null,"ตารางเมตร","ชั่วโมงการทำงาน",null,null,"ชั่วโมง/ปี"]
[]
[null,null,null,null,"อัตราการใช้พื้นที่",null,null,"%"]
[]
[]
[null,"พื้นที่ส่วนกลาง"]
[null,"ขนาดพื้นที่",null,"ตารางเมตร","ชั่วโมงการทำงาน",null,null,"ชั่วโมง/ปี"]
[]
[null,null,null,null,"อัตราการใช้พื้นที่",null,null,"%"]
[]
[]
[null,"พื้นที่ร้านค้า"]
[null,"ขนาดพื้นที่",null,"ตารางเมตร","ชั่วโมงการทำงาน",null,null,"ชั่วโมง/ปี"]
[]
[null,null,null,null,"อัตราการใช้พื้นที่",null,null,"%"]
[]
[]
[null,"พี้นที่จอดรถในอาคาร",null,"ตารางเมตร"]
[]
[null,"จำนวนผู้ป่วยนอก",null,"คน/ปี"]
[]
[null,"จำนวนผู้ป่วยใน",null,"คน/ปี"]
[]
[null,"จำนวนบุคลากรทั้งหมด",null,"คน"]
[]
[]
[]
[]
[null,"ค่าพยากรณ์ปริมาณการใช้ไฟฟ้า"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," "]
[null,null,"ค่าประมาณพลังงานไฟฟ้า",null,"เมกะจูล/ปี"]
[null,null,null,null,"เมกะจูล/ปี"]
[null,null,"สูงสุด",null,"เมกะจูล/ปี"]
[null,null,null,null,"เมกะจูล/ปี"]
[null,null,"ต่ำสุด",null,"เมกะจูล/ปี"]
[]
[null,null,null,"ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าสูงกว่าเกณฑ์ปกติ"]
[null,null,null,"ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าอยู่ในเกณฑ์ปกติ"]

{"sheet":"HotelSmallG1","index":11,"n_rows":57,"n_cols":12,"rows_kept":57,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[2,1,2,8],[47,1,47,8],[58,1,58,8]]}
[]
[]
[null,"โรงแรมที่มีพื้นที่ใช้สอย < 20,000 ตารางเมตร (ขนาดหม้อแปลง £ 3,530 KVA)"]
[]
[null,null,"ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้า",null,"กิโลวัตต์ชั่วโมง/ปี"]
[]
[null,"พื้นที่ห้องพัก"]
[null,"ขนาดพื้นที่",null,"ตารางเมตร","ชั่วโมงการใช้งาน",null,5840,"ชั่วโมง/ปี"]
[]
[null,"หมายเหตุ: คิดชั่วโมงการใช้งานเฉลี่ยวันละ 16 ชม. ปีละ 365 วัน",null,null,"อัตราการใช้พื้นที่",null,null,"%"]
[]
[]
[null,"พื้นที่สำหรับการจัดเลี้ยง"]
[null,"ขนาดพื้นที่",null,"ตารางเมตร","ชั่วโมงการใช้งาน",null,null,"ชั่วโมง/ปี"]
[]
[null,null,null,null,"อัตราการใช้พื้นที่",null,null,"%"]
[]
[]
[null,"พื้นที่สำนักงาน"]
[null,"ขนาดพื้นที่",null,"ตารางเมตร","ชั่วโมงการทำงาน",null,null,"ชั่วโมง/ปี"]
[]
[null,null,null,null,"อัตราการใช้พื้นที่",null,null,"%"]
[]
[]
[null,"พื้นที่ร้านอาหาร"]
[null,"ขนาดพื้นที่",null,"ตารางเมตร","ชั่วโมงการใช้งาน",null,null,"ชั่วโมง/ปี"]
[]
[null,null,null,null,"อัตราการใช้พื้นที่",null,null,"%"]
[]
[]
[null,"พื้นที่สันทนาการ"]
[null,"ขนาดพื้นที่",null,"ตารางเมตร","ชั่วโมงการใช้งาน",null,null,"ชั่วโมง/ปี"]
[]
[null,null,null,null,"อัตราการใช้พื้นที่",null,null,"%"]
[]
[]
[null,"พี้นที่ไม่ปรับอากาศ",null,"ตารางเมตร"]
[]
[null,"พี้นที่จอดรถในอาคาร",null,"ตารางเมตร"]
[]
[null,"จำนวนพนักงาน",null,"คน"]
[]
[null,"จำนวนห้องพักพนักงาน",null,"ห้อง"]
[]
[]
[]
[]
[null,"ค่าพยากรณ์ปริมาณการใช้ไฟฟ้า"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," "]
[null,null,"ค่าประมาณพลังงานไฟฟ้า",null,"กิโลวัตต์ชั่วโมง"]
[]
[null,null,"สูงสุด",null,"กิโลวัตต์ชั่วโมง"]
[]
[null,null,"ต่ำสุด",null,"กิโลวัตต์ชั่วโมง"]
[]
[null,null,null,"ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าสูงกว่าเกณฑ์ปกติ"]
[null,null,null,"ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าอยู่ในเกณฑ์ปกติ"]

{"sheet":"HotelSmallG1MJ","index":12,"n_rows":57,"n_cols":12,"rows_kept":57,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[2,1,2,8],[47,1,47,8],[58,1,58,8]]}
[]
[]
[null,"Hotel Small G1 (MJ)"]
[]
[null,null,"ปริมาณการใช้พลังงานรวม(ยกเว้นไอน้ำ)",null,"เมกะจูล/ปี"]
[]
[null,"พื้นที่ห้องพัก"]
[null,"ขนาดพื้นที่",null,"ตารางเมตร","ชั่วโมงการใช้งาน",null,5840,"ชั่วโมง/ปี"]
[]
[null,"หมายเหตุ: คิดชั่วโมงการใช้งานเฉลี่ยวันละ 16 ชม. ปีละ 365 วัน",null,null,"อัตราการใช้พื้นที่",null,null,"%"]
[]
[]
[null,"พื้นที่สำหรับการจัดเลี้ยง"]
[null,"ขนาดพื้นที่",null,"ตารางเมตร","ชั่วโมงการใช้งาน",null,null,"ชั่วโมง/ปี"]
[]
[null,null,null,null,"อัตราการใช้พื้นที่",null,null,"%"]
[]
[]
[null,"พื้นที่สำนักงาน"]
[null,"ขนาดพื้นที่",null,"ตารางเมตร","ชั่วโมงการทำงาน",null,null,"ชั่วโมง/ปี"]
[]
[null,null,null,null,"อัตราการใช้พื้นที่",null,null,"%"]
[]
[]
[null,"พื้นที่ร้านอาหาร"]
[null,"ขนาดพื้นที่",null,"ตารางเมตร","ชั่วโมงการใช้งาน",null,null,"ชั่วโมง/ปี"]
[]
[null,null,null,null,"อัตราการใช้พื้นที่",null,null,"%"]
[]
[]
[null,"พื้นที่สันทนาการ"]
[null,"ขนาดพื้นที่",null,"ตารางเมตร","ชั่วโมงการใช้งาน",null,null,"ชั่วโมง/ปี"]
[]
[null,null,null,null,"อัตราการใช้พื้นที่",null,null,"%"]
[]
[]
[null,"พี้นที่ไม่ปรับอากาศ",null,"ตารางเมตร"]
[]
[null,"พี้นที่จอดรถในอาคาร",null,"ตารางเมตร"]
[]
[null,"จำนวนพนักงาน",null,"คน"]
[]
[null,"จำนวนห้องพักพนักงาน",null,"ห้อง"]
[]
[]
[]
[]
[null,"ค่าพยากรณ์ปริมาณการใช้ไฟฟ้า"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," "]
[null,null,"ค่าประมาณพลังงานไฟฟ้า",null,"เมกะจูล/ปี"]
[null,null,null,null,"เมกะจูล/ปี"]
[null,null,"สูงสุด",null,"เมกะจูล/ปี"]
[null,null,null,null,"เมกะจูล/ปี"]
[null,null,"ต่ำสุด",null,"เมกะจูล/ปี"]
[]
[null,null,null,"ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าสูงกว่าเกณฑ์ปกติ"]
[null,null,null,"ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าอยู่ในเกณฑ์ปกติ"]

{"sheet":"HotelLargeG1","index":13,"n_rows":57,"n_cols":12,"rows_kept":57,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[2,1,2,8],[47,1,47,8],[58,1,58,8]]}
[]
[]
[null,"โรงแรมที่มีพื้นที่ใช้สอย ³ 20,000 ตารางเมตร (ขนาดหม้อแปลง £ 3,530 KVA)"]
[]
[null,null,"ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้า",null,"กิโลวัตต์ชั่วโมง/ปี"]
[]
[null,"พื้นที่ห้องพัก"]
[null,"ขนาดพื้นที่",null,"ตารางเมตร","ชั่วโมงการใช้งาน",null,5840,"ชั่วโมง/ปี"]
[]
[null,"หมายเหตุ: คิดชั่วโมงการใช้งานเฉลี่ยวันละ 16 ชม. ปีละ 365 วัน",null,null,"อัตราการใช้พื้นที่",null,null,"%"]
[]
[]
[null,"พื้นที่สำหรับการจัดเลี้ยง"]
[null,"ขนาดพื้นที่",null,"ตารางเมตร","ชั่วโมงการใช้งาน",null,null,"ชั่วโมง/ปี"]
[]
[null,null,null,null,"อัตราการใช้พื้นที่",null,null,"%"]
[]
[]
[null,"พื้นที่สำนักงาน"]
[null,"ขนาดพื้นที่",null,"ตารางเมตร","ชั่วโมงการทำงาน",null,null,"ชั่วโมง/ปี"]
[]
[null,null,null,null,"อัตราการใช้พื้นที่",null,null,"%"]
[]
[]
[null,"พื้นที่ร้านอาหาร"]
[null,"ขนาดพื้นที่",null,"ตารางเมตร","ชั่วโมงการใช้งาน",null,null,"ชั่วโมง/ปี"]
[]
[null,null,null,null,"อัตราการใช้พื้นที่",null,null,"%"]
[]
[]
[null,"พื้นที่สันทนาการ"]
[null,"ขนาดพื้นที่",null,"ตารางเมตร","ชั่วโมงการใช้งาน",null,null,"ชั่วโมง/ปี"]
[]
[null,null,null,null,"อัตราการใช้พื้นที่",null,null,"%"]
[]
[]
[null,"พี้นที่ไม่ปรับอากาศ",null,"ตารางเมตร"]
[]
[null,"พี้นที่จอดรถในอาคาร",null,"ตารางเมตร"]
[]
[null,"จำนวนพนักงาน",null,"คน"]
[]
[null,"จำนวนห้องพักพนักงาน",null,"ห้อง"]
[]
[]
[]
[]
[null,"ค่าพยากรณ์ปริมาณการใช้ไฟฟ้า"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," "]
[null,null,"ค่าประมาณพลังงานไฟฟ้า",null,"กิโลวัตต์ชั่วโมง"]
[]
[null,null,"สูงสุด",null,"กิโลวัตต์ชั่วโมง"]
[]
[null,null,"ต่ำสุด",null,"กิโลวัตต์ชั่วโมง"]
[]
[null,null,null,"ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าสูงกว่าเกณฑ์ปกติ"]
[null,null,null,"ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าอยู่ในเกณฑ์ปกติ"]

{"sheet":"HotelLargeG1MJ","index":14,"n_rows":55,"n_cols":12,"rows_kept":55,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[2,1,2,8],[45,1,45,8],[56,1,56,8]]}
[]
[]
[null,"Hotel Large G1 (MJ)"]
[]
[null,null,"ปริมาณการใช้พลังงานรวม(ยกเว้นไอน้ำ)",null,"เมกะจูล/ปี"]
[]
[null,"พื้นที่ห้องพัก"]
[null,"ขนาดพื้นที่",null,"ตารางเมตร","ชั่วโมงการใช้งาน",null,5840,"ชั่วโมง/ปี"]
[]
[null,"หมายเหตุ: คิดชั่วโมงการใช้งานเฉลี่ยวันละ 16 ชม. ปีละ 365 วัน",null,null,"อัตราการใช้พื้นที่",null,null,"%"]
[]
[]
[null,"พื้นที่สำหรับการจัดเลี้ยง"]
[null,"ขนาดพื้นที่",null,"ตารางเมตร","ชั่วโมงการใช้งาน",null,null,"ชั่วโมง/ปี"]
[]
[null,null,null,null,"อัตราการใช้พื้นที่",null,null,"%"]
[]
[]
[null,"พื้นที่สำนักงาน"]
[null,"ขนาดพื้นที่",null,"ตารางเมตร","ชั่วโมงการทำงาน",null,null,"ชั่วโมง/ปี"]
[]
[null,null,null,null,"อัตราการใช้พื้นที่",null,null,"%"]
[]
[]
[null,"พื้นที่ร้านอาหาร"]
[null,"ขนาดพื้นที่",null,"ตารางเมตร","ชั่วโมงการใช้งาน",null,null,"ชั่วโมง/ปี"]
[]
[null,null,null,null,"อัตราการใช้พื้นที่",null,null,"%"]
[]
[]
[null,"พื้นที่สันทนาการ"]
[null,"ขนาดพื้นที่",null,"ตารางเมตร","ชั่วโมงการใช้งาน",null,null,"ชั่วโมง/ปี"]
[]
[null,null,null,null,"อัตราการใช้พื้นที่",null,null,"%"]
[]
[]
[null,"พี้นที่ไม่ปรับอากาศ",null,"ตารางเมตร"]
[]
[null,"พี้นที่จอดรถในอาคาร",null,"ตารางเมตร"]
[]
[null,"จำนวนพนักงาน",null,"คน"]
[]
[]
[]
[]
[null,"ค่าพยากรณ์ปริมาณการใช้ไฟฟ้า"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," "]
[null,null,"ค่าประมาณพลังงานไฟฟ้า",null,"เมกะจูล/ปี"]
[null,null,null,null,"เมกะจูล/ปี"]
[null,null,"สูงสุด",null,"เมกะจูล/ปี"]
[null,null,null,null,"เมกะจูล/ปี"]
[null,null,"ต่ำสุด",null,"เมกะจูล/ปี"]
[]
[null,null,null,"ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าสูงกว่าเกณฑ์ปกติ"]
[null,null,null,"ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าอยู่ในเกณฑ์ปกติ"]

{"sheet":"HotelG2Combined","index":15,"n_rows":55,"n_cols":12,"rows_kept":55,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[2,1,2,8],[45,1,45,8],[56,1,56,8]]}
[]
[]
[null,"โรงแรมที่มีพื้นที่ใช้สอยทั้งหมด (ขนาดหม้อแปลง > 3,530 KVA)"]
[]
[null,null,"ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้า",null,"กิโลวัตต์ชั่วโมง/ปี"]
[]
[null,"พื้นที่ห้องพัก"]
[null,"ขนาดพื้นที่",null,"ตารางเมตร","ชั่วโมงการใช้งาน",null,5840,"ชั่วโมง/ปี "]
[]
[null,"หมายเหตุ: คิดชั่วโมงการใช้งานเฉลี่ยวันละ 16 ชม. ปีละ 365 วัน",null,null,"อัตราการใช้พื้นที่",null,null,"%"]
[]
[]
[null,"พื้นที่สำหรับการจัดเลี้ยง"]
[null,"ขนาดพื้นที่",null,"ตารางเมตร","ชั่วโมงการใช้งาน",null,null,"ชั่วโมง/ปี"]
[]
[null,null,null,null,"อัตราการใช้พื้นที่",null,null,"%"]
[]
[]
[null,"พื้นที่สำนักงาน"]
[null,"ขนาดพื้นที่",null,"ตารางเมตร","ชั่วโมงการทำงาน",null,null,"ชั่วโมง/ปี"]
[]
[null,null,null,null,"อัตราการใช้พื้นที่",null,null,"%"]
[]
[]
[null,"พื้นที่ร้านอาหาร"]
[null,"ขนาดพื้นที่",null,"ตารางเมตร","ชั่วโมงการใช้งาน",null,null,"ชั่วโมง/ปี"]
[]
[null,null,null,null,"อัตราการใช้พื้นที่",null,null,"%"]
[]
[]
[null,"พื้นที่สันทนาการ"]
[null,"ขนาดพื้นที่",null,"ตารางเมตร","ชั่วโมงการใช้งาน",null,null,"ชั่วโมง/ปี"]
[]
[null,null,null,null,"อัตราการใช้พื้นที่",null,null,"%"]
[]
[]
[null,"พี้นที่ไม่ปรับอากาศ",null,"ตารางเมตร"]
[]
[null,"พี้นที่จอดรถในอาคาร",null,"ตารางเมตร"]
[]
[null,"จำนวนพนักงาน",null,"คน"]
[]
[]
[]
[]
[null,"ค่าพยากรณ์ปริมาณการใช้ไฟฟ้า"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," "]
[null,null,"ค่าประมาณพลังงานไฟฟ้า",null,"กิโลวัตต์ชั่วโมง"]
[]
[null,null,"สูงสุด",null,"กิโลวัตต์ชั่วโมง"]
[]
[null,null,"ต่ำสุด",null,"กิโลวัตต์ชั่วโมง"]
[]
[null,null,null,"ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าสูงกว่าเกณฑ์ปกติ"]
[null,null,null,"ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าอยู่ในเกณฑ์ปกติ"]

{"sheet":"HotelG2CombinedMJ","index":16,"n_rows":55,"n_cols":12,"rows_kept":55,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[2,1,2,8],[45,1,45,8],[56,1,56,8]]}
[]
[]
[null,"Hotel G2 Combined (MJ)"]
[]
[null,null,"ปริมาณการใช้พลังงานรวม(ยกเว้นไอน้ำ)",null,"เมกะจูล/ปี"]
[]
[null,"พื้นที่ห้องพัก"]
[null,"ขนาดพื้นที่",null,"ตารางเมตร","ชั่วโมงการใช้งาน",null,5840,"ชั่วโมง/ปี"]
[]
[null,"หมายเหตุ: คิดชั่วโมงการใช้งานเฉลี่ยวันละ 16 ชม. ปีละ 365 วัน",null,null,"อัตราการใช้พื้นที่",null,null,"%"]
[]
[]
[null,"พื้นที่สำหรับการจัดเลี้ยง"]
[null,"ขนาดพื้นที่",null,"ตารางเมตร","ชั่วโมงการใช้งาน",null,null,"ชั่วโมง/ปี"]
[]
[null,null,null,null,"อัตราการใช้พื้นที่",null,null,"%"]
[]
[]
[null,"พื้นที่สำนักงาน"]
[null,"ขนาดพื้นที่",null,"ตารางเมตร","ชั่วโมงการทำงาน",null,null,"ชั่วโมง/ปี"]
[]
[null,null,null,null,"อัตราการใช้พื้นที่",null,null,"%"]
[]
[]
[null,"พื้นที่ร้านอาหาร"]
[null,"ขนาดพื้นที่",null,"ตารางเมตร","ชั่วโมงการใช้งาน",null,null,"ชั่วโมง/ปี"]
[]
[null,null,null,null,"อัตราการใช้พื้นที่",null,null,"%"]
[]
[]
[null,"พื้นที่สันทนาการ"]
[null,"ขนาดพื้นที่",null,"ตารางเมตร","ชั่วโมงการใช้งาน",null,null,"ชั่วโมง/ปี"]
[]
[null,null,null,null,"อัตราการใช้พื้นที่",null,null,"%"]
[]
[]
[null,"พี้นที่ไม่ปรับอากาศ",null,"ตารางเมตร"]
[]
[null,"พี้นที่จอดรถในอาคาร",null,"ตารางเมตร"]
[]
[null,"จำนวนพนักงาน",null,"คน"]
[]
[]
[]
[]
[null,"ค่าพยากรณ์ปริมาณการใช้ไฟฟ้า"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," "]
[null,null,"ค่าประมาณพลังงานไฟฟ้า",null,"เมกะจูล/ปี"]
[null,null,null,null,"เมกะจูล/ปี"]
[null,null,"สูงสุด",null,"เมกะจูล/ปี"]
[null,null,null,null,"เมกะจูล/ปี"]
[null,null,"ต่ำสุด",null,"เมกะจูล/ปี"]
[]
[null,null,null,"ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าสูงกว่าเกณฑ์ปกติ"]
[null,null,null,"ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าอยู่ในเกณฑ์ปกติ"]

{"sheet":"OfficePvtG1","index":17,"n_rows":55,"n_cols":12,"rows_kept":55,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[2,1,2,8],[45,1,45,8],[56,1,56,8]]}
[]
[]
[null,"สำนักงานเอกชน (ขนาดหม้อแปลง £ 3,530 KVA)"]
[]
[null,null,"ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้า",null,"กิโลวัตต์ชั่วโมง/ปี"]
[]
[null,"พื้นที่สำนักงานทั่วไป (น้อยกว่า 12 ชม./วัน)"]
[null,"ขนาดพื้นที่",null,"ตารางเมตร","ชั่วโมงการใช้งาน",null,3000,"ชั่วโมง/ปี"]
[]
[null,"หมายเหตุ: คิดชั่วโมงการใช้งานเฉลี่ยวันละ 16 ชม. ปีละ 250 วัน",null,null,"อัตราการใช้พื้นที่",null,null,"%"]
[]
[]
[null,"พื้นที่สำนักงานทั่วไป (12 - 18 ชม./วัน)"]
[null,"ขนาดพื้นที่",null,"ตารางเมตร","ชั่วโมงการใช้งาน",null,4500,"ชั่วโมง/ปี"]
[]
[null,"หมายเหตุ: คิดชั่วโมงการใช้งานเฉลี่ยวันละ 18 ชม. ปีละ 250 วัน",null,null,"อัตราการใช้พื้นที่",null,null,"%"]
[]
[]
[null,"พื้นที่สำนักงานทั่วไป (มากกว่า 18 ชม./วัน)"]
[null,"ขนาดพื้นที่",null,"ตารางเมตร","ชั่วโมงการทำงาน",null,8760,"ชั่วโมง/ปี"]
[]
[null,"หมายเหตุ: คิดชั่วโมงการใช้งานเฉลี่ยวันละ 24 ชม. ปีละ 365 วัน",null,null,"อัตราการใช้พื้นที่",null,null,"%"]
[]
[]
[null,"พื้นที่ร้านค้า"]
[null,"ขนาดพื้นที่",null,"ตารางเมตร","ชั่วโมงการใช้งาน",null,null,"ชั่วโมง/ปี"]
[]
[null,null,null,null,"อัตราการใช้พื้นที่",null,null,"%"]
[]
[]
[null,"พื้นที่ส่วนกลาง"]
[null,"ขนาดพื้นที่",null,"ตารางเมตร","ชั่วโมงการใช้งาน",null,null,"ชั่วโมง/ปี"]
[]
[null,null,null,null,"อัตราการใช้พื้นที่",null,null,"%"]
[]
[]
[null,"พี้นที่ไม่ปรับอากาศ",null,"ตารางเมตร"]
[]
[null,"จำนวนพนักงาน",null,"คน"]
[]
[null,"พี้นที่จอดรถในอาคาร",null,"ตารางเมตร"]
[]
[]
[]
[]
[null,"ค่าพยากรณ์ปริมาณการใช้ไฟฟ้า"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," "]
[null,null,"ค่าประมาณพลังงานไฟฟ้า",null,"กิโลวัตต์ชั่วโมง"]
[]
[null,null,"สูงสุด",null,"กิโลวัตต์ชั่วโมง"]
[]
[null,null,"ต่ำสุด",null,"กิโลวัตต์ชั่วโมง"]
[]
[null,null,null,"ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าสูงกว่าเกณฑ์ปกติ"]
[null,null,null,"ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าอยู่ในเกณฑ์ปกติ"]

{"sheet":"OfficeGovG1","index":18,"n_rows":55,"n_cols":12,"rows_kept":55,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[2,1,2,8],[45,1,45,8],[56,1,56,8]]}
[]
[]
[null,"สำนักงานราชการ (ขนาดหม้อแปลง £ 3,530 KVA)"]
[]
[null,null,"ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้า",null,"กิโลวัตต์ชั่วโมง/ปี"]
[]
[null,"พื้นที่สำนักงานทั่วไป (น้อยกว่า 12 ชม./วัน)"]
[null,"ขนาดพื้นที่",null,"ตารางเมตร","ชั่วโมงการใช้งาน",null,3000,"ชั่วโมง/ปี"]
[]
[null,"หมายเหตุ: คิดชั่วโมงการใช้งานเฉลี่ยวันละ 16 ชม. ปีละ 250 วัน",null,null,"อัตราการใช้พื้นที่",null,null,"%"]
[]
[]
[null,"พื้นที่สำนักงานทั่วไป (12 - 18 ชม./วัน)"]
[null,"ขนาดพื้นที่",null,"ตารางเมตร","ชั่วโมงการใช้งาน",null,4500,"ชั่วโมง/ปี"]
[]
[null,"หมายเหตุ: คิดชั่วโมงการใช้งานเฉลี่ยวันละ 18 ชม. ปีละ 250 วัน",null,null,"อัตราการใช้พื้นที่",null,null,"%"]
[]
[]
[null,"พื้นที่สำนักงานทั่วไป (มากกว่า 18 ชม./วัน)"]
[null,"ขนาดพื้นที่",null,"ตารางเมตร","ชั่วโมงการทำงาน",null,8760,"ชั่วโมง/ปี"]
[]
[null,"หมายเหตุ: คิดชั่วโมงการใช้งานเฉลี่ยวันละ 24 ชม. ปีละ 365 วัน",null,null,"อัตราการใช้พื้นที่",null,null,"%"]
[]
[]
[null,"พื้นที่ร้านค้า"]
[null,"ขนาดพื้นที่",null,"ตารางเมตร","ชั่วโมงการใช้งาน",null,null,"ชั่วโมง/ปี"]
[]
[null,null,null,null,"อัตราการใช้พื้นที่",null,null,"%"]
[]
[]
[null,"พื้นที่ส่วนกลาง"]
[null,"ขนาดพื้นที่",null,"ตารางเมตร","ชั่วโมงการใช้งาน",null,null,"ชั่วโมง/ปี"]
[]
[null,null,null,null,"อัตราการใช้พื้นที่",null,null,"%"]
[]
[]
[null,"พี้นที่ไม่ปรับอากาศ",null,"ตารางเมตร"]
[]
[null,"จำนวนพนักงาน",null,"คน"]
[]
[null,"พี้นที่จอดรถในอาคาร",null,"ตารางเมตร"]
[]
[]
[]
[]
[null,"ค่าพยากรณ์ปริมาณการใช้ไฟฟ้า"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," "]
[null,null,"ค่าประมาณพลังงานไฟฟ้า",null,"กิโลวัตต์ชั่วโมง"]
[]
[null,null,"สูงสุด",null,"กิโลวัตต์ชั่วโมง"]
[]
[null,null,"ต่ำสุด",null,"กิโลวัตต์ชั่วโมง"]
[]
[null,null,null,"ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าสูงกว่าเกณฑ์ปกติ"]
[null,null,null,"ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าอยู่ในเกณฑ์ปกติ"]

{"sheet":"OfficePvtG2","index":19,"n_rows":55,"n_cols":12,"rows_kept":55,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[2,1,2,8],[45,1,45,8],[56,1,56,8]]}
[]
[]
[null,"สำนักงานเอกชน (ขนาดหม้อแปลง > 3,530 KVA)"]
[]
[null,null,"ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้า",null,"กิโลวัตต์ชั่วโมง/ปี"]
[]
[null,"พื้นที่สำนักงานทั่วไป (น้อยกว่า 12 ชม./วัน)"]
[null,"ขนาดพื้นที่",null,"ตารางเมตร","ชั่วโมงการใช้งาน",null,3000,"ชั่วโมง/ปี"]
[]
[null,"หมายเหตุ: คิดชั่วโมงการใช้งานเฉลี่ยวันละ 16 ชม. ปีละ 250 วัน",null,null,"อัตราการใช้พื้นที่",null,null,"%"]
[]
[]
[null,"พื้นที่สำนักงานทั่วไป (12 - 18 ชม./วัน)"]
[null,"ขนาดพื้นที่",null,"ตารางเมตร","ชั่วโมงการใช้งาน",null,4500,"ชั่วโมง/ปี"]
[]
[null,"หมายเหตุ: คิดชั่วโมงการใช้งานเฉลี่ยวันละ 18 ชม. ปีละ 250 วัน",null,null,"อัตราการใช้พื้นที่",null,null,"%"]
[]
[]
[null,"พื้นที่สำนักงานทั่วไป (มากกว่า 18 ชม./วัน)"]
[null,"ขนาดพื้นที่",null,"ตารางเมตร","ชั่วโมงการทำงาน",null,8760,"ชั่วโมง/ปี"]
[]
[null,"หมายเหตุ: คิดชั่วโมงการใช้งานเฉลี่ยวันละ 24 ชม. ปีละ 365 วัน",null,null,"อัตราการใช้พื้นที่",null,null,"%"]
[]
[]
[null,"พื้นที่ร้านค้า"]
[null,"ขนาดพื้นที่",null,"ตารางเมตร","ชั่วโมงการใช้งาน",null,null,"ชั่วโมง/ปี"]
[]
[null,null,null,null,"อัตราการใช้พื้นที่",null,null,"%"]
[]
[]
[null,"พื้นที่ส่วนกลาง"]
[null,"ขนาดพื้นที่",null,"ตารางเมตร","ชั่วโมงการใช้งาน",null,null,"ชั่วโมง/ปี"]
[]
[null,null,null,null,"อัตราการใช้พื้นที่",null,null,"%"]
[]
[]
[null,"พี้นที่ไม่ปรับอากาศ",null,"ตารางเมตร"]
[]
[null,"จำนวนพนักงาน",null,"คน"]
[]
[null,"พี้นที่จอดรถในอาคาร",null,"ตารางเมตร"]
[]
[]
[]
[]
[null,"ค่าพยากรณ์ปริมาณการใช้ไฟฟ้า"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," "]
[null,null,"ค่าประมาณพลังงานไฟฟ้า",null,"กิโลวัตต์ชั่วโมง"]
[]
[null,null,"สูงสุด",null,"กิโลวัตต์ชั่วโมง"]
[]
[null,null,"ต่ำสุด",null,"กิโลวัตต์ชั่วโมง"]
[]
[null,null,null,"ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าสูงกว่าเกณฑ์ปกติ"]
[null,null,null,"ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าอยู่ในเกณฑ์ปกติ"]

{"sheet":"OfficeGovG2","index":20,"n_rows":55,"n_cols":12,"rows_kept":55,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[2,1,2,8],[45,1,45,8],[56,1,56,8]]}
[]
[]
[null,"สำนักงานราชการ (ขนาดหม้อแปลง > 3,530 KVA)"]
[]
[null,null,"ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้า",null,"กิโลวัตต์ชั่วโมง/ปี"]
[]
[null,"พื้นที่สำนักงานทั่วไป (น้อยกว่า 12 ชม./วัน)"]
[null,"ขนาดพื้นที่",null,"ตารางเมตร","ชั่วโมงการใช้งาน",null,3000,"ชั่วโมง/ปี"]
[]
[null,"หมายเหตุ: คิดชั่วโมงการใช้งานเฉลี่ยวันละ 16 ชม. ปีละ 250 วัน",null,null,"อัตราการใช้พื้นที่",null,null,"%"]
[]
[]
[null,"พื้นที่สำนักงานทั่วไป (12 - 18 ชม./วัน)"]
[null,"ขนาดพื้นที่",null,"ตารางเมตร","ชั่วโมงการใช้งาน",null,4500,"ชั่วโมง/ปี"]
[]
[null,"หมายเหตุ: คิดชั่วโมงการใช้งานเฉลี่ยวันละ 18 ชม. ปีละ 250 วัน",null,null,"อัตราการใช้พื้นที่",null,null,"%"]
[]
[]
[null,"พื้นที่สำนักงานทั่วไป (มากกว่า 18 ชม./วัน)"]
[null,"ขนาดพื้นที่",null,"ตารางเมตร","ชั่วโมงการทำงาน",null,8760,"ชั่วโมง/ปี"]
[]
[null,"หมายเหตุ: คิดชั่วโมงการใช้งานเฉลี่ยวันละ 24 ชม. ปีละ 365 วัน",null,null,"อัตราการใช้พื้นที่",null,null,"%"]
[]
[]
[null,"พื้นที่ร้านค้า"]
[null,"ขนาดพื้นที่",null,"ตารางเมตร","ชั่วโมงการใช้งาน",null,null,"ชั่วโมง/ปี"]
[]
[null,null,null,null,"อัตราการใช้พื้นที่",null,null,"%"]
[]
[]
[null,"พื้นที่ส่วนกลาง"]
[null,"ขนาดพื้นที่",null,"ตารางเมตร","ชั่วโมงการใช้งาน",null,null,"ชั่วโมง/ปี"]
[]
[null,null,null,null,"อัตราการใช้พื้นที่",null,null,"%"]
[]
[]
[null,"พี้นที่ไม่ปรับอากาศ",null,"ตารางเมตร"]
[]
[null,"จำนวนพนักงาน",null,"คน"]
[]
[null,"พี้นที่จอดรถในอาคาร",null,"ตารางเมตร"]
[]
[]
[]
[]
[null,"ค่าพยากรณ์ปริมาณการใช้ไฟฟ้า"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," "]
[null,null,"ค่าประมาณพลังงานไฟฟ้า",null,"กิโลวัตต์ชั่วโมง"]
[]
[null,null,"สูงสุด",null,"กิโลวัตต์ชั่วโมง"]
[]
[null,null,"ต่ำสุด",null,"กิโลวัตต์ชั่วโมง"]
[]
[null,null,null,"ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าสูงกว่าเกณฑ์ปกติ"]
[null,null,null,"ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าอยู่ในเกณฑ์ปกติ"]

{"sheet":"MasterData","index":21,"n_rows":271,"n_cols":17,"rows_kept":271,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[]
[null,null,"Discount Store G1 (ดิสเคาสน์สโตร์ ขนาดหม้อแปลงน้อยกว่าหรือเท่ากับ 3,530 KVA)"]
[null,null,"Description","Variable","coefficient","Data","Value"]
[null,null,"พื้นที่ไม่ปรับอากาศ","X1",51.633000000000003,{"$f":"DiscountStoreG1!C7","v":0},{"$f":"E4*F4","v":0},null,5.7867333444789933E-10,-5.6610091186420583E-11,-2.4513420298168912E-14,8.4687388220292948E-14]
[null,null,"พื้นที่จอดรถในอาคาร","X2",46.962000000000003,{"$f":"DiscountStoreG1!C9","v":0},{"$f":"E5*F5","v":0},null,-5.6610091186420473E-11,3.7210093502408353E-10,-1.1382822917766332E-14,-2.0952631012750783E-13]
[null,null,"พื้นที่ปรับอากาศทั่วไป x ชั่วโมงการทำงาน","X3",5.7000000000000002E-2,{"$f":"DiscountStoreG1!C12*DiscountStoreG1!G12","v":0},0,null,-2.4513420298168938E-14,-1.1382822917766329E-14,5.7586491940767627E-18,-2.3087279890357979E-17]
[null,null,"พื้นที่โรงภาพยนต์ x ชั่วโมงการทำงาน","X4",1E-3,{"$f":"DiscountStoreG1!C17*DiscountStoreG1!G17","v":0},0,null,8.4687388220293024E-14,-2.0952631012750808E-13,-2.3087279890357969E-17,1.0728021018504166E-15]
[null,null,null,null,null,"Predicted",{"$f":"SUM(G4:G7)","v":0},null,1255000000000]
[null,null,null,null,null,"XjT(XTX)-1Xj",{"$f":"MMULT(TRANSPOSE(F4:F7),MMULT(I4:L7,F4:F7))","v":0}]
[null,null,null,null,null,"Upper",{"$f":"G8+(1.96*SQRT(I8 * G9))","v":0}]
[null,null,null,null,null,"Lower",{"$f":"G8-(1.96*SQRT(I8 * G9))","v":0}]
[]
[null,null,"Shopping Mall G1 (ศูนย์การค้า ขนาดหม้อแปลงน้อยกว่าหรือเท่ากับ 3,530 KVA)"]
[null,null,"Description","Variable","coefficient","Data","Value"]
[null,null,"พื้นที่ไม่ปรับอากาศ","X1",47.085000000000001,{"$f":"ShoppingMallG1!C7","v":0},{"$f":"E15*F15","v":0},null,6.3460976816440883E-10,-3.2834638311339348E-10,-1.2791999485526319E-14,5.8577162373030696E-14]
[null,null,"พื้นที่จอดรถในอาคาร","X2",132.15799999999999,{"$f":"ShoppingMallG1!C9","v":0},{"$f":"E16*F16","v":0},null,-3.2834638311339379E-10,1.2807167834129507E-9,-2.2003853856967872E-14,-6.7437830916874883E-13]
[null,null,"พื้นที่ปรับอากาศทั่วไป x ชั่วโมงการทำงาน","X3",2.4E-2,{"$f":"ShoppingMallG1!C12*ShoppingMallG1!G12","v":0},0,null,-1.2791999485526291E-14,-2.2003853856967882E-14,8.1198868521847886E-18,7.148712773700416E-18]
[null,null,"พื้นที่โรงภาพยนต์ x ชั่วโมงการทำงาน","X4",7.0000000000000001E-3,{"$f":"ShoppingMallG1!C17*ShoppingMallG1!G17","v":0},0,null,5.8577162373031112E-14,-6.7437830916874883E-13,7.1487127737003975E-18,9.1658062738727915E-16]
[null,null,null,null,null,"Predicted",{"$f":"SUM(G15:G18)","v":0},null,56000000000]
[null,null,null,null,null,"XjT(XTX)-1Xj",{"$f":"MMULT(TRANSPOSE(F15:F18),MMULT(I15:L18,F15:F18))","v":0}]
[null,null,null,null,null,"Upper",{"$f":"G19+(1.96*SQRT(I19 * G20))","v":0}]
[null,null,null,null,null,"Lower",{"$f":"G19-(1.96*SQRT(I19 * G20))","v":0}]
[]
[null,null,"Discount Store G2 (ดิสเคาสน์สโตร์ ขนาดหม้อแปลงมากกว่า 3,530 KVA)"]
[null,null,"Description","Variable","coefficient","Data","Value"]
[null,null,"พื้นที่ไม่ปรับอากาศ","X1",37.722999999999999,{"$f":"DiscountStoreG2!C7","v":0},{"$f":"E26*F26","v":0},null,5.2366336393225372E-11,1.8534698638297083E-12,-2.9849276799103891E-15]
[null,null,"พื้นที่จอดรถในอาคาร","X2",59.023000000000003,{"$f":"DiscountStoreG2!C9","v":0},{"$f":"E27*F27","v":0},null,1.8534698638295201E-12,9.6363856819953845E-10,-8.8182370521151906E-14]
[null,null,"พื้นที่ปรับอากาศทั่วไป x ชั่วโมงการทำงาน","X3",6.7000000000000004E-2,{"$f":"DiscountStoreG2!C12*DiscountStoreG2!G12","v":0},0,null,-2.9849276799103852E-15,-8.8182370521151906E-14,1.2655055294018652E-17]
[null,null,null,null,null,"Predicted",{"$f":"SUM(G26:G28)","v":0},null,2066000000000]
[null,null,null,null,null,"XjT(XTX)-1Xj",{"$f":"MMULT(TRANSPOSE(F26:F28),MMULT(I26:K28,F26:F28))","v":0}]
[null,null,null,null,null,"Upper",{"$f":"G29+(1.96*SQRT(I29 * G30))","v":0}]
[null,null,null,null,null,"Lower",{"$f":"G29-(1.96*SQRT(I29 * G30))","v":0}]
[]
[null,null,"Shopping Mall G2 (ศูนย์การค้า ขนาดหม้อแปลงมากกว่า 3,530 KVA)"]
[null,null,"Description","Variable","coefficient","Data","Value"]
[null,null,"พื้นที่ไม่ปรับอากาศ","X1",48.058999999999997,{"$f":"ShoppingMallG2!C7","v":0},{"$f":"E36*F36","v":0},null,1.2523892447210568E-10,1.6200279231648656E-11,-6.3642743087530598E-15,1.7938431590847972E-14,-4.8909831674919081E-15]
[null,null,"พื้นที่จอดรถในอาคาร","X2",11.634,{"$f":"ShoppingMallG2!C9","v":0},{"$f":"E37*F37","v":0},null,1.6200279231648692E-11,6.3976139705456315E-11,-1.0011627696566824E-14,-2.286960424097111E-14,-1.2877308789224469E-15]
[null,null,"พื้นที่ปรับอากาศทั่วไป x ชั่วโมงการทำงาน","X3",5.0999999999999997E-2,{"$f":"ShoppingMallG2!C12*ShoppingMallG2!G12","v":0},0,null,-6.3642743087530574E-15,-1.0011627696566824E-14,2.9850843551562283E-18,-1.3386662033652162E-17,-1.2801109530272621E-19]
[null,null,"พื้นที่โรงภาพยนต์ x ชั่วโมงการทำงาน","X4",0.28000000000000003,{"$f":"ShoppingMallG2!C17*ShoppingMallG2!G17","v":0},0,null,1.793843159084801E-14,-2.2869604240971062E-14,-1.3386662033652168E-17,2.6735869251621662E-16,-9.6772822713048665E-18]
[null,null,"พื้นที่ที่ไม่เปิดประจำ x ชั่วโมงการทำงาน","X5",7.1999999999999995E-2,{"$f":"ShoppingMallG2!C21*ShoppingMallG2!G21","v":0},0,null,-4.8909831674920383E-15,-1.2877308789224564E-15,-1.2801109530272405E-19,-9.6772822713048357E-18,3.0358701245232853E-17]
[null,null,null,null,null,"Predicted",{"$f":"SUM(G36:G40)","v":0},null,11850000000000]
[null,null,null,null,null,"XjT(XTX)-1Xj",{"$f":"MMULT(TRANSPOSE(F36:F40),MMULT(I36:M40,F36:F40))","v":0}]
[null,null,null,null,null,"Upper",{"$f":"G41+(1.96*SQRT(I41 * G42))","v":0}]
[null,null,null,null,null,"Lower",{"$f":"G41-(1.96*SQRT(I41 * G42))","v":0}]
[]
[null,null,"Education - ต่ำกว่าอุดมศึกษา G1 + G2 (สถานศึกษาระดับต่ำกว่าอุดมศึกษา หม้อแปลงทุกขนาด)"]
[null,null,"Description","Variable","coefficient","Data","Value"]
[null,null,"พื้นที่สำนักงาน x ชั่วโมงการทำงาน","X1",3.0000000000000001E-3,{"$f":"HighSchool!C8*HighSchool!G8","v":0},{"$f":"E48*F48","v":0},null,8.5879284001312061E-16,-6.8862403099771865E-13,1.0182154381841023E-12,4.3977742527069943E-11,-2.3323661198714781E-16,-9.332402591032962E-16]
[null,null,"พื้นที่ไม่ปรับอากาศ","X2",1.49,{"$f":"HighSchool!C12","v":0},{"$f":"E49*F49","v":0},null,-6.8862403099771946E-13,1.1775518769925215E-9,-5.6282697417754763E-10,-1.0974663166939879E-7,7.0013502353986621E-13,5.4642181536614583E-13]
[null,null,"พื้นที่จอดรถในอาคาร","X3",49.506999999999998,{"$f":"HighSchool!C14","v":0},0,null,1.0182154381841037E-12,-5.6282697417754815E-10,1.0945217283680714E-8,-3.8083581976054734E-8,4.3657586950944882E-13,-1.1663731863314444E-12]
[null,null,"จำนวนบุคลากร","X4",2002.2560000000001,{"$f":"HighSchool!C16","v":0},0,null,4.3977742527069833E-11,-1.0974663166939865E-7,-3.8083581976055018E-8,2.3175287019450031E-5,-1.8722997472359096E-10,-1.8462351403331954E-10]
[null,null,"พื้นที่สำหรับการเรียนการสอน x ชั่วโมงการทำงาน","X5",3.3000000000000002E-2,{"$f":"HighSchool!C19*HighSchool!G19","v":0},0,null,-2.3323661198714692E-16,7.001350235398649E-13,4.365758695094517E-13,-1.872299747235909E-10,2.6478450225102954E-15,4.6187189084974204E-16]
[null,null,"พท.ที่เกี่ยวข้อง ","X6",2.4E-2,{"$f":" (HighSchool!C23*HighSchool!G23) + (HighSchool!C27*HighSchool!G27) + (HighSchool!C31*HighSchool!G31) + (HighSchool!C35*HighSchool!G35)","v":0},0,null,-9.3324025910329541E-16,5.4642181536614512E-13,-1.1663731863314384E-12,-1.8462351403331964E-10,4.6187189084974293E-16,5.4635185185783002E-15]
[null,null,"(Lab*Hr,Lib*Hr,Sport*Hr,Apartment*Hr)",null,null,"Predicted",{"$f":"SUM(G48:G53)","v":0},null,131000000000]
[null,null,null,null,null,"XjT(XTX)-1Xj",{"$f":"MMULT(TRANSPOSE(F48:F53),MMULT(I48:N53,F48:F53))","v":0}]
[null,null,null,null,null,"Upper",{"$f":"G54+(1.96*SQRT(I54 * G55))","v":0}]
[null,null,null,null,null,"Lower",{"$f":"G54-(1.96*SQRT(I54 * G55))","v":0}]
[]
[null,null,"Education - อุดมศึกษา G1 + G2 (สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา หม้อแปลงทุกขนาด)"]
[null,null,"Description","Variable","coefficient","Data","Value"]
[null,null,"พื้นที่สำนักงาน x ชั่วโมงการทำงาน","X1",5.3E-3,{"$f":"College!C8*College!G8","v":0},{"$f":"E61*F61","v":0},null,8.2685668828242882E-17,1.8898748112740235E-14,9.0886138749395588E-14,-5.0101463052369171E-12,-1.2660958930138397E-18,-5.2943998956858796E-18]
[null,null,"พื้นที่ไม่ปรับอากาศ","X2",1.0611999999999999,{"$f":"College!C12","v":0},{"$f":"E62*F62","v":0},null,1.8898748112740197E-14,3.1745963017310877E-11,9.850445639787094E-12,-2.7265804232820812E-9,1.6791740526007267E-16,-6.3924814291410368E-15]
[null,null,"พื้นที่จอดรถในอาคาร","X3",307.24560000000002,{"$f":"College!C14","v":0},0,null,9.0886138749395828E-14,9.8504456397874204E-12,1.6740555195217333E-9,-1.5487930433105942E-8,1.5065159339656624E-14,-9.5443644477901177E-15]
[null,null,"จำนวนบุคลากร","X4",4930.7147999999997,{"$f":"College!C16","v":0},0,null,-5.0101463052369203E-12,-2.7265804232820878E-9,-1.5487930433105909E-8,5.4708444450159716E-7,-2.2858957961411109E-13,6.8067008534958892E-13]
[null,null,"พื้นที่สำหรับการเรียนการสอน x ชั่วโมงการทำงาน","X5",1E-4,{"$f":"College!C19*College!G19","v":0},0,null,-1.2660958930138146E-18,1.6791740526009597E-16,1.5065159339656678E-14,-2.2858957961411402E-13,1.97100708161569E-18,-5.6205714245483984E-19]
[null,null,"พท.ที่เกี่ยวข้อง ","X6",4.0000000000000002E-4,{"$f":" (College!C23*College!G19) + (College!C27*College!G27) + (College!C31*College!G31) + (College!C35*College!G35)","v":0},0,null,-5.2943998956858781E-18,-6.3924814291410415E-15,-9.5443644477900231E-15,6.8067008534958791E-13,-5.6205714245483454E-19,1.5402979750218219E-18]
[null,null,"(Lab*Hr,Lib*Hr,Sport*Hr,Apartment*Hr)",null,null,"Predicted",{"$f":"SUM(G61:G66)","v":0},null,1317000000000]
[null,null,null,null,null,"XjT(XTX)-1Xj",{"$f":"MMULT(TRANSPOSE(F61:F66),MMULT(I61:N66,F61:F66))","v":0}]
[null,null,null,null,null,"Upper",{"$f":"G67+(1.96*SQRT(I67 * G68))","v":0}]
[null,null,null,null,null,"Lower",{"$f":"G67-(1.96*SQRT(I67 * G68))","v":0}]
[]
[null,null,"Hospital - ภาครัฐ G1+G2  ไฟฟ้า (โรงพยาบาลราชการ หม้อแปลงทุกขนาด)"]
[null,null,"Description","Variable","coefficient","Data","Value"]
[null,null,"(พท.ผป.นอก*ชม*อัตรา)+(พท.ผป.ใน*ชม*อัตรา)+(พท.ส่วนกลาง*ชม*อัตรา)+(พท.ร้านค้า*ชม*อัตรา)","X1",1E-3,{"$f":"(HospitalGov!C8*HospitalGov!G8*HospitalGov!G10/100)+(HospitalGov!C14*HospitalGov!G14*HospitalGov!G16/100)+(HospitalGov!C20*HospitalGov!G20*HospitalGov!G22/100)+(HospitalGov!C26*HospitalGov!G26*HospitalGov!G28/100)","v":0},{"$f":"E74*F74","v":0},null,3.4585627535332567E-18,-1.0743795387229001E-14,-3.0839344637004214E-16,-1.0822709588206575E-16,-8.3295300667508573E-14]
[null,null,"พท.ไม่ปรับอากาศ+พท.จอดรถในอาคาร","X2",29.806000000000001,{"$f":"HospitalGov!C31+HospitalGov!C33","v":0},{"$f":"E75*F75","v":0},null,-1.0743795387228995E-14,2.2075793013611578E-10,-4.51327616399016E-12,-9.0561926925696643E-12,-7.7734346173395103E-10]
[null,null,"จำนวนผู้ป่วยนอกต่อปี (คน)","X3",6.2469999999999999,{"$f":"HospitalGov!C35","v":0},0,null,-3.0839344637004219E-16,-4.5132761639901632E-12,9.7775558669196464E-13,-9.2114571127742576E-13,-5.5444856690486376E-11]
[null,null,"จำนวนผู้ป่วยในต่อปี (เตียง-วัน)","X4",13.031000000000001,{"$f":"HospitalGov!C37","v":0},0,null,-1.0822709588206648E-16,-9.0561926925696368E-12,-9.2114571127742556E-13,7.4590349424613776E-12,-1.8084822899970473E-10]
[null,null,"จำนวนบุคลากรทั้งหมด","X5",640.10299999999995,{"$f":"HospitalGov!C39","v":0},0,null,-8.3295300667508586E-14,-7.7734346173395247E-10,-5.5444856690486428E-11,-1.8084822899970429E-10,6.1395958024773182E-8]
[null,null,null,null,null,"Predicted",{"$f":"SUM(G74:G78)","v":0},null,1725000000000]
[null,null,null,null,null,"XjT(XTX)-1Xj",{"$f":"MMULT(TRANSPOSE(F74:F78),MMULT(I74:M78,F74:F78))","v":0}]
[null,null,null,null,null,"Upper",{"$f":"G79+(1.96*SQRT(I79 * G80))","v":0}]
[null,null,null,null,null,"Lower",{"$f":"G79-(1.96*SQRT(I79 * G80))","v":0}]
[]
[null,null,"Hospital - ภาครัฐ G1+G2  MJ (Removed)"]
[null,null,"Description","Variable","coefficient","Data","Value"]
[null,null,"(พท.ผป.นอก*ชม*อัตรา)+(พท.ผป.ใน*ชม*อัตรา)+(พท.ส่วนกลาง*ชม*อัตรา)+(พท.ร้านค้า*ชม*อัตรา)","X1",7.0000000000000001E-3,{"$f":"(HospitalGovMJ!C8*HospitalGovMJ!G8*HospitalGovMJ!G10/100)+(HospitalGovMJ!C14*HospitalGovMJ!G14*HospitalGovMJ!G16/100)+(HospitalGovMJ!C20*HospitalGovMJ!G20*HospitalGovMJ!G22/100)+(HospitalGovMJ!C26*HospitalGovMJ!G26*HospitalGovMJ!G28/100)","v":0},{"$f":"E86*F86","v":0},null,3.4585627535332567E-18,-1.0743795387229001E-14,-3.0839344637004214E-16,-1.0822709588206575E-16,-8.3295300667508573E-14]
[null,null,"พท.ไม่ปรับอากาศ+พท.จอดรถในอาคาร","X2",85.182000000000002,{"$f":"HospitalGovMJ!C31+HospitalGovMJ!C33","v":0},{"$f":"E87*F87","v":0},null,-1.0743795387228995E-14,2.2075793013611578E-10,-4.51327616399016E-12,-9.0561926925696643E-12,-7.7734346173395103E-10]
[null,null,"จำนวนผู้ป่วยนอกต่อปี (คน)","X3",28.456,{"$f":"HospitalGovMJ!C35","v":0},0,null,-3.0839344637004219E-16,-4.5132761639901632E-12,9.7775558669196464E-13,-9.2114571127742576E-13,-5.5444856690486376E-11]
[null,null,"จำนวนผู้ป่วยในต่อปี (เตียง-วัน)","X4",57.234000000000002,{"$f":"HospitalGovMJ!C37","v":0},0,null,-1.0822709588206648E-16,-9.0561926925696368E-12,-9.2114571127742556E-13,7.4590349424613776E-12,-1.8084822899970473E-10]
[null,null,"จำนวนบุคลากรทั้งหมด","X5",2135.6660000000002,{"$f":"HospitalGovMJ!C39","v":0},0,null,-8.3295300667508586E-14,-7.7734346173395247E-10,-5.5444856690486428E-11,-1.8084822899970429E-10,6.1395958024773182E-8]
[null,null,null,null,null,"Predicted",{"$f":"SUM(G86:G90)","v":0},null,35630000000000]
[null,null,null,null,null,"XjT(XTX)-1Xj",{"$f":"MMULT(TRANSPOSE(F86:F90),MMULT(I86:M90,F86:F90))","v":0}]
[null,null,null,null,null,"Upper",{"$f":"G91+(1.96*SQRT(I91 * G92))","v":0}]
[null,null,null,null,null,"Lower",{"$f":"G91-(1.96*SQRT(I91 * G92))","v":0}]
[]
[null,null,"Hospital - เอกชน G1+G2  ไฟฟ้า (โรงพยาบาลเอกชน หม้อแปลงทุกขนาด)"]
[null,null,"Description","Variable","coefficient","Data","Value"]
[null,null,"พทผปนอกxชมxอัตรา","X1",1.0999999999999999E-2,{"$f":"HospitalPvt!C8*HospitalPvt!G8*HospitalPvt!G10/100","v":0},{"$f":"E98*F98","v":0},null,1.5348522198909724E-17,-3.9697577263618497E-18,-2.4555306774828798E-18,3.1803041390130023E-17,-5.4303937708342003E-14,-7.2393926379735869E-16,1.1202410165769058E-13]
[null,null,"พทผปในxชมxอัตรา","X2",1.4E-2,{"$f":"HospitalPvt!C14*HospitalPvt!G14*HospitalPvt!G16/100","v":0},{"$f":"E99*F99","v":0},null,-3.9697577263618512E-18,1.7552247515612638E-17,1.4010049760832935E-18,-6.0773079875950069E-17,-1.0971321726485879E-14,-1.0762219626491495E-16,-1.2052032084275984E-12]
[null,null,"พทส่วนกลางxชมxอัตรา","X3",0.01,{"$f":"HospitalPvt!C20*HospitalPvt!G20*HospitalPvt!G22/100","v":0},0,null,-2.4555306774828795E-18,1.4010049760832925E-18,1.122240183489907E-17,-1.6632204124744785E-16,2.3279912743871685E-14,-1.2530616921095949E-16,-3.6977019210089065E-13]
[null,null,"พทร้านค้าxชมxอัตรา","X4",0.217,{"$f":"HospitalPvt!C26*HospitalPvt!G26*HospitalPvt!G28/100","v":0},0,null,3.1803041390129986E-17,-6.0773079875950081E-17,-1.663220412474479E-16,1.006864862033254E-14,-6.8575098834040545E-13,-2.4016445653887092E-14,1.1687600178565703E-11]
[null,null,"พื้นที่จอดรถในอาคาร","X5",78.736999999999995,{"$f":"HospitalPvt!C31","v":0},0,null,-5.4303937708341996E-14,-1.0971321726485904E-14,2.3279912743871669E-14,-6.8575098834040616E-13,1.162145432011366E-9,4.4125895158663149E-12,-6.2164716604095591E-9]
[null,null,"จำนวน.ผป.นอกและใน","X6",1.097,{"$f":"HospitalPvt!C33+HospitalPvt!C35","v":0},0,null,-7.2393926379736007E-16,-1.076221962649142E-16,-1.2530616921095863E-16,-2.4016445653887127E-14,4.4125895158663529E-12,1.2985523275147517E-12,-5.140641548307702E-10]
[null,null,"จำนวนบุคลากร","X7",2621.6959999999999,{"$f":"HospitalPvt!C37","v":0},0,null,1.120241016576912E-13,-1.2052032084275984E-12,-3.6977019210089096E-13,1.1687600178565719E-11,-6.2164716604095815E-9,-5.1406415483076989E-10,4.3943207960431273E-7]
[null,null,null,null,null,"Predicted",{"$f":"SUM(G98:G104)","v":0},null,1349000000000]
[null,null,null,null,null,"XjT(XTX)-1Xj",{"$f":"MMULT(TRANSPOSE(F98:F104),MMULT(I98:O104,F98:F104))","v":0}]
[null,null,null,null,null,"Upper",{"$f":"G105+(1.96*SQRT(I105 * G106))","v":0}]
[null,null,null,null,null,"Lower",{"$f":"G105-(1.96*SQRT(I105 * G106))","v":0}]
[]
[null,null,"Hospital - เอกชน G1+G2  MJ (Removed)"]
[null,null,"Description","Variable","coefficient","Data","Value"]
[null,null,"พทผปนอกxชมxอัตรา","X1",5.6000000000000001E-2,{"$f":"HospitalPvtMJ!C8*HospitalPvtMJ!G8*HospitalPvtMJ!G10/100","v":0},{"$f":"E112*F112","v":0},null,1.5319661287013875E-17,-3.6612809026757572E-18,-2.3609100667970429E-18,2.8805136213357566E-17,-5.271153405517033E-14,-5.9201823382527087E-16]
[null,null,"พทผปในxชมxอัตรา","X2",8.4000000000000005E-2,{"$f":"HospitalPvtMJ!C14*HospitalPvtMJ!G14*HospitalPvtMJ!G16/100","v":0},{"$f":"E113*F113","v":0},null,-3.6612809026757603E-18,1.4255125404749252E-17,3.8966252283912615E-19,-2.8730285456273978E-17,-2.7991560821124498E-14,-1.5176462609948378E-15]
[null,null,"พทส่วนกลางxชมxอัตรา","X3",4.3999999999999997E-2,{"$f":"HospitalPvtMJ!C20*HospitalPvtMJ!G20*HospitalPvtMJ!G22/100","v":0},0,null,-2.3609100667970456E-18,3.8966252283912322E-19,1.0912187798735847E-17,-1.5649339759169077E-16,1.80592112405638E-14,-5.5780977350842281E-16]
[null,null,"พทร้านค้าxชมxอัตรา","X4",4.8000000000000001E-2,{"$f":"HospitalPvtMJ!C26*HospitalPvtMJ!G26*HospitalPvtMJ!G28/100","v":0},0,null,2.8805136213357566E-17,-2.8730285456273954E-17,-1.5649339759169077E-16,9.7572435101491138E-15,-5.2034127527993663E-13,-1.0313249437989042E-14]
[null,null,"พื้นที่จอดรถในอาคาร","X5",478.38799999999998,{"$f":"HospitalPvtMJ!C31","v":0},0,null,-5.2711534055170305E-14,-2.7991560821124539E-14,1.8059211240563752E-14,-5.2034127527993653E-13,1.0742844037879356E-9,-2.8661662911526421E-12]
[null,null,"จำนวน.ผป.นอก+ใน+บุคลากร","X6",18.283000000000001,{"$f":"HospitalPvtMJ!C33+HospitalPvtMJ!C35+HospitalPvtMJ!C37","v":0},0,null,-5.9201823382527264E-16,-1.517646260994838E-15,-5.5780977350842232E-16,-1.0313249437989057E-14,-2.8661662911526151E-12,6.9555134779159838E-13]
[null,null,null,null,null,"Predicted",{"$f":"SUM(G112:G117)","v":0},null,44610000000000]
[null,null,null,null,null,"XjT(XTX)-1Xj",{"$f":"MMULT(TRANSPOSE(F112:F117),MMULT(I112:N117,F112:F117))","v":0}]
[null,null,null,null,null,"Upper",{"$f":"G118+(1.96*SQRT(I118 * G119))","v":0}]
[null,null,null,null,null,"Lower",{"$f":"G118-(1.96*SQRT(I118 * G119))","v":0}]
[]
[null,null,"Hotel - Small G1 ไฟฟ้า (โรงแรมที่มีพื้นที่ใช้สอย น้อยกว่า 20,000 ตารางเมตร ขนาดหม้อแปลง น้อยกว่าหรือเท่ากับ 3,530 KVA)"]
[null,null,"Description","Variable","coefficient","Data","Value"]
[null,null,"พื้นที่ห้องพัก x อัตราการใช้พื้นที่เฉลี่ยx ชม.การใช้งาน","X1",1.9E-2,{"$f":"HotelSmallG1!C8*HotelSmallG1!G8*HotelSmallG1!G10/100","v":0},{"$f":"E125*F125","v":0},null,2.4112056633765448E-16,4.0841237966803129E-16,-5.9781340964578525E-17,-6.3783299506560345E-16,-1.3801948168395871E-15,-1.0324600612894293E-13,-1.0411252864350586E-12,-1.5489726946530519E-11,-3.9352324490643217E-11]
[null,null,"พื้นที่สำหรับการจัดเลี้ยง x ชั่วโมงการใช้พื้นที่ x อัตราการใช้พื้นที่เฉลี่ย","X2",2.1000000000000001E-2,{"$f":"HotelSmallG1!C14*HotelSmallG1!G14*HotelSmallG1!G16/100","v":0},{"$f":"E126*F126","v":0},null,4.0841237966803252E-16,4.5100879126029041E-14,-2.6238255147054592E-17,-2.8050079727106977E-14,-1.2889583853767075E-15,1.6228836318189545E-13,-4.0054338501694727E-12,-5.5920371574643315E-11,-5.683654767436276E-11]
[null,null,"พื้นที่สำนักงาน x ชั่วโมงการใช้พื้นที่ x อัตราการใช้พื้นที่เฉลี่ย","X3",1.7000000000000001E-2,{"$f":"HotelSmallG1!C20*HotelSmallG1!G20*HotelSmallG1!G22/100","v":0},0,null,-5.9781340964578464E-17,-2.6238255147048041E-17,1.5562606531492717E-16,-1.7105748449156245E-16,9.2331204867333498E-16,2.0141108488051716E-13,1.5103691065525477E-13,-6.8291068288007345E-12,3.6500446090637594E-11]
[null,null,"พื้นที่ร้านอาหาร x ชั่วโมงการใช้พื้นที่ x อัตราการใช้พื้นที่เฉลี่ย","X4",0.79,{"$f":"HotelSmallG1!C26*HotelSmallG1!G26*HotelSmallG1!G28/100","v":0},0,null,-6.3783299506560533E-16,-2.8050079727106989E-14,-1.7105748449155834E-16,3.5730176576089711E-14,-7.0984590847971341E-15,6.8344096970442034E-13,4.3116888714323724E-12,1.7884484758071547E-11,1.3467360598572386E-11]
[null,null,"พื้นที่สันทนาการ x ชั่วโมงการใช้พื้นที่ x อัตราการใช้พื้นที่เฉลี่ย","X5",9.8000000000000004E-2,{"$f":"HotelSmallG1!C32*HotelSmallG1!G32*HotelSmallG1!G34/100","v":0},0,null,-1.3801948168395869E-15,-1.288958385376676E-15,9.2331204867333557E-16,-7.0984590847971554E-15,8.7103747553807382E-14,1.0245241559327229E-12,5.9876978316853926E-13,-1.0473221988163047E-10,7.5707662640937545E-10]
[null,null,"พื้นที่ไม่ปรับอากาศ","X6",55.649000000000001,{"$f":"HotelSmallG1!C37","v":0},0,null,-1.0324600612894303E-13,1.6228836318190366E-13,2.0141108488051716E-13,6.8344096970441589E-13,1.0245241559327229E-12,3.210672788893671E-9,-5.6444796725912464E-10,-5.8403652301920963E-8,-7.5121725933412558E-9]
[null,null,"พื้นที่จอดรถในอาคาร","X7",134.58600000000001,{"$f":"HotelSmallG1!C39","v":0},0,null,-1.0411252864350592E-12,-4.0054338501694687E-12,1.510369106552552E-13,4.3116888714323724E-12,5.9876978316853977E-13,-5.6444796725912536E-10,1.3175616018296967E-8,7.5169640243386456E-8,2.3689474018616081E-7]
[null,null,"จำนวนพนักงาน","X8",7447.1559999999999,{"$f":"HotelSmallG1!C41","v":0},0,null,-1.5489726946530519E-11,-5.5920371574643554E-11,-6.8291068288007313E-12,1.7884484758071677E-11,-1.0473221988163047E-10,-5.840365230192097E-8,7.5169640243386389E-8,4.3715307671929591E-6,-5.105753583328128E-6]
[null,null,"ห้องพักพนักงาน","X9",3562.3180000000002,{"$f":"HotelSmallG1!C43","v":0},0,null,-3.9352324490643236E-11,-5.6836547674360789E-11,3.65004460906376E-11,1.3467360598571467E-11,7.5707662640937565E-10,-7.5121725933412442E-9,2.3689474018616073E-7,-5.105753583328128E-6,2.9752876457580152E-4]
[null,null,null,null,null,"Predicted",{"$f":"SUM(G125:G133)","v":0},null,321700000000]
[null,null,null,null,null,"XjT(XTX)-1Xj",{"$f":"MMULT(TRANSPOSE(F125:F133),MMULT(I125:Q133,F125:F133))","v":0}]
[null,null,null,null,null,"Upper",{"$f":"G134+(1.96*SQRT(I134 * G135))","v":0}]
[null,null,null,null,null,"Lower",{"$f":"G134-(1.96*SQRT(I134 * G135))","v":0}]
[]
[null,null,"Hotel - Small G1 MJ (Removed)"]
[null,null,"Description","Variable","coefficient","Data","Value"]
[null,null,"พื้นที่ห้องพัก x อัตราการใช้พื้นที่เฉลี่ยx ชม.การใช้งาน","X1",0.126,{"$f":"HotelSmallG1MJ!C8*HotelSmallG1MJ!G8*HotelSmallG1MJ!G10/100","v":0},{"$f":"E141*F141","v":0},null,2.549131954329069E-16,-3.2697915356944921E-16,-7.4382473505326777E-17,3.1349911740067988E-16,-3.1761787305285937E-15,-7.240003472284484E-14,-1.2691163430738282E-12,-1.4926224223546635E-11,-5.4832763257639986E-11]
[null,null,"พื้นที่สำหรับการจัดเลี้ยง x ชั่วโมงการใช้พื้นที่ x อัตราการใช้พื้นที่เฉลี่ย","X2",0.751,{"$f":"HotelSmallG1MJ!C14*HotelSmallG1MJ!G14*HotelSmallG1MJ!G16/100","v":0},{"$f":"E142*F142","v":0},null,-3.2697915356944921E-16,1.8247152284087883E-14,8.3016978837868066E-17,-4.0832696989644574E-15,-2.2014687346725719E-15,-3.7517482422643862E-13,2.7472041495875413E-13,1.8091529675781732E-11,4.796208027448417E-11]
[null,null,"พื้นที่สำนักงาน x ชั่วโมงการใช้พื้นที่ x อัตราการใช้พื้นที่เฉลี่ย","X3",5.1999999999999998E-2,{"$f":"HotelSmallG1MJ!C20*HotelSmallG1MJ!G20*HotelSmallG1MJ!G22/100","v":0},0,null,-7.4382473505326789E-17,8.3016978837868041E-17,1.831806078916007E-16,-3.0357163608733178E-16,2.5547043634432405E-15,1.6508241750854937E-13,3.2582247655741836E-13,-7.5299191510088298E-12,4.7091483376160563E-11]
[null,null,"พื้นที่ร้านอาหาร x ชั่วโมงการใช้พื้นที่ x อัตราการใช้พื้นที่เฉลี่ย","X4",0.27700000000000002,{"$f":"HotelSmallG1MJ!C26*HotelSmallG1MJ!G26*HotelSmallG1MJ!G28/100","v":0},0,null,3.1349911740067997E-16,-4.083269698964459E-15,-3.0357163608733173E-16,1.9367338379558746E-14,-9.2527504476207989E-15,1.261273134113533E-12,-2.5184710464608602E-12,-1.7111831896786294E-10,1.992712289627189E-11]
[null,null,"พื้นที่สันทนาการ x ชั่วโมงการใช้พื้นที่ x อัตราการใช้พื้นที่เฉลี่ย","X5",0.13200000000000001,{"$f":"HotelSmallG1MJ!C32*HotelSmallG1MJ!G32*HotelSmallG1MJ!G34/100","v":0},0,null,-3.1761787305285937E-15,-2.2014687346725735E-15,2.5547043634432401E-15,-9.2527504476208099E-15,2.5244254246404665E-13,6.8336517565140411E-13,2.2052724307515375E-11,-3.2336506901848408E-10,2.1812657444427667E-9]
[null,null,"พื้นที่ไม่ปรับอากาศ","X6",329.71300000000002,{"$f":"HotelSmallG1MJ!C37","v":0},0,null,-7.2400034722844878E-14,-3.7517482422643837E-13,1.650824175085494E-13,1.2612731341135328E-12,6.8336517565140755E-13,3.4118971917519849E-9,-8.3419056435805772E-10,-6.8607060353879426E-8,-7.7236473701245841E-9]
[null,null,"พื้นที่จอดรถในอาคาร","X7",485.29199999999997,{"$f":"HotelSmallG1MJ!C39","v":0},0,null,-1.2691163430738282E-12,2.7472041495875393E-13,3.2582247655741831E-13,-2.5184710464608606E-12,2.2052724307515378E-11,-8.3419056435805783E-10,1.6143133843347616E-8,6.2460970212100468E-8,4.3962794582548701E-7]
[null,null,"จำนวนพนักงาน","X8",24724.865000000002,{"$f":"HotelSmallG1MJ!C41","v":0},0,null,-1.4926224223546638E-11,1.8091529675781716E-11,-7.529919151008833E-12,-1.7111831896786284E-10,-3.2336506901848429E-10,-6.8607060353879413E-8,6.2460970212100481E-8,6.3419016474903007E-6,-8.0510766041783277E-6]
[null,null,"ห้องพักพนักงาน","X9",2440.0569999999998,{"$f":"HotelSmallG1MJ!C43","v":0},0,null,-5.4832763257639979E-11,4.7962080274484202E-11,4.7091483376160557E-11,1.9927122896271664E-11,2.1812657444427667E-9,-7.7236473701246238E-9,4.3962794582548701E-7,-8.051076604178326E-6,3.1124173178261695E-4]
[null,null,null,null,null,"Predicted",{"$f":"SUM(G141:G149)","v":0},null,10670000000000]
[null,null,null,null,null,"XjT(XTX)-1Xj",{"$f":"MMULT(TRANSPOSE(F141:F149),MMULT(I141:Q149,F141:F149))","v":0}]
[null,null,null,null,null,"Upper",{"$f":"G150+(1.96*SQRT(I150 * G151))","v":0}]
[null,null,null,null,null,"Lower",{"$f":"G150-(1.96*SQRT(I150 * G151))","v":0}]
[]
[null,null,"Hotel - Large G1 ไฟฟ้า (โรงแรมที่มีพื้นที่ใช้สอย มากกว่าหรือเท่ากับ 20,000 ตารางเมตร ขนาดหม้อแปลง น้อยกว่าหรือเท่ากับ 3,530 KVA)"]
[null,null,"Description","Variable","coefficient","Data","Value"]
[null,null,"พื้นที่ห้องพัก x อัตราการใช้พื้นที่เฉลี่ยxขม.การใช้","X1",1.9E-2,{"$f":"HotelLargeG1!C8*HotelLargeG1!G8*HotelLargeG1!G10/100","v":0},{"$f":"E157*F157","v":0},null,3.3711533877262213E-17,-8.3451896729045395E-17,-6.4894130758149171E-17,5.911470368657009E-17,7.320688006567376E-17,7.5248628559246034E-15,-9.9671573732970193E-14,-6.1745711390739832E-12,1.2056502607295069E-11]
[null,null,"พื้นที่สำหรับการจัดเลี้ยง x ชั่วโมงการใช้พื้นที่ x อัตราการใช้พื้นที่เฉลี่ย","X2",9.7000000000000003E-2,{"$f":"HotelLargeG1!C14*HotelLargeG1!G14*HotelLargeG1!G16/100","v":0},{"$f":"E158*F158","v":0},null,-8.3451896729045334E-17,8.3975667068864515E-15,4.7149934991493712E-16,-9.6025543317793112E-17,-1.1315762402013631E-15,1.5109245311445266E-13,-5.9003263917269064E-13,-3.7818427424321412E-11,-1.2494145677141452E-10]
[null,null,"พื้นที่สำนักงาน x ชั่วโมงการใช้พื้นที่ x อัตราการใช้พื้นที่เฉลี่ย","X3",1.2E-2,{"$f":"HotelLargeG1!C20*HotelLargeG1!G20*HotelLargeG1!G22/100","v":0},0,null,-6.4894130758149196E-17,4.7149934991493682E-16,1.4720326237501809E-15,1.138228443330838E-16,-2.5011934626794892E-15,7.6237115532468155E-14,-1.9769893416929519E-13,2.1922566674861271E-12,-2.1676751394712696E-11]
[null,null,"พื้นที่ร้านอาหาร x ชั่วโมงการใช้พื้นที่ x อัตราการใช้พื้นที่เฉลี่ย","X4",3.9E-2,{"$f":"HotelLargeG1!C26*HotelLargeG1!G26*HotelLargeG1!G28/100","v":0},0,null,5.9114703686570065E-17,-9.6025543317793506E-17,1.1382284433308392E-16,1.3088634270750423E-15,-6.5420475950756314E-16,4.2960643347650721E-13,-7.876820862548961E-13,-4.8554940642811474E-11,6.3102556913108751E-11]
[null,null,"พื้นที่สันทนาการ x ชั่วโมงการใช้พื้นที่ x อัตราการใช้พื้นที่เฉลี่ย","X5",5.3999999999999999E-2,{"$f":"HotelLargeG1!C32*HotelLargeG1!G32*HotelLargeG1!G34/100","v":0},0,null,7.3206880065673809E-17,-1.1315762402013621E-15,-2.5011934626794884E-15,-6.5420475950756264E-16,6.6666100573418737E-15,-1.1599749363512057E-13,4.4149580221790617E-13,-8.6625900051422763E-12,-5.9603803388984964E-11]
[null,null,"พื้นที่ไม่ปรับอากาศ","X6",63.845999999999997,{"$f":"HotelLargeG1!C37","v":0},0,null,7.5248628559246318E-15,1.51092453114452E-13,7.6237115532468383E-14,4.2960643347650741E-13,-1.1599749363512131E-13,1.3626584087475376E-9,-8.2829940213628693E-10,-6.4226266587992426E-8,-2.7236604514267223E-8]
[null,null,"พื้นที่จอดรถในอาคาร","X7",146.49799999999999,{"$f":"HotelLargeG1!C39","v":0},0,null,-9.9671573732970155E-14,-5.9003263917269033E-13,-1.9769893416929547E-13,-7.87682086254896E-13,4.4149580221790688E-13,-8.2829940213628641E-10,4.2689821910947813E-9,4.6012116655589498E-8,-7.7230667639540046E-8]
[null,null,"จำนวนพนักงาน","X8",4592.3180000000002,{"$f":"HotelLargeG1!C41","v":0},0,null,-6.1745711390739856E-12,-3.7818427424321393E-11,2.1922566674861089E-12,-4.8554940642811513E-11,-8.6625900051422246E-12,-6.4226266587992426E-8,4.6012116655589538E-8,5.5920785863987944E-6,-3.9959014992828952E-6]
[null,null,"ห้องพักพนักงาน","X9",6313.3149999999996,{"$f":"HotelLargeG1!C43","v":0},0,null,1.2056502607295071E-11,-1.2494145677141447E-10,-2.1676751394712683E-11,6.3102556913108764E-11,-5.9603803388985015E-11,-2.7236604514267233E-8,-7.7230667639540059E-8,-3.9959014992828944E-6,1.7306003364688394E-4]
[null,null,null,null,null,"Predicted",{"$f":"SUM(G157:G165)","v":0},null,1351000000000]
[null,null,null,null,null,"XjT(XTX)-1Xj",{"$f":"MMULT(TRANSPOSE(F157:F165),MMULT(I157:Q165,F157:F165))","v":0}]
[null,null,null,null,null,"Upper",{"$f":"G166+(1.96*SQRT(I166 * G167))","v":0}]
[null,null,null,null,null,"Lower",{"$f":"G166-(1.96*SQRT(I166 * G167))","v":0}]
[]
[null,null,"Hotel - Large G1 MJ (Removed)"]
[null,null,"Description","Variable","coefficient","Data","Value"]
[null,null,"พื้นที่ห้องพัก x อัตราการใช้พื้นที่เฉลี่ยxขม.การใช้","X1",3.1E-2,{"$f":"HotelLargeG1MJ!C8*HotelLargeG1MJ!G8*HotelLargeG1MJ!G10/100","v":0},{"$f":"E173*F173","v":0},null,3.3711533877262213E-17,-8.3451896729045395E-17,-6.4894130758149171E-17,5.911470368657009E-17,7.320688006567376E-17,7.5248628559246034E-15,-9.9671573732970193E-14,-6.1745711390739832E-12]
[null,null,"พื้นที่สำหรับการจัดเลี้ยง x ชั่วโมงการใช้พื้นที่ x อัตราการใช้พื้นที่เฉลี่ย","X2",0.68600000000000005,{"$f":"HotelLargeG1MJ!C14*HotelLargeG1MJ!G14*HotelLargeG1MJ!G16/100","v":0},{"$f":"E174*F174","v":0},null,-8.3451896729045334E-17,8.3975667068864515E-15,4.7149934991493712E-16,-9.6025543317793112E-17,-1.1315762402013631E-15,1.5109245311445266E-13,-5.9003263917269064E-13,-3.7818427424321412E-11]
[null,null,"พื้นที่สำนักงาน x ชั่วโมงการใช้พื้นที่ x อัตราการใช้พื้นที่เฉลี่ย","X3",0.11899999999999999,{"$f":"HotelLargeG1MJ!C20*HotelLargeG1MJ!G20*HotelLargeG1MJ!G22/100","v":0},0,null,-6.4894130758149196E-17,4.7149934991493682E-16,1.4720326237501809E-15,1.138228443330838E-16,-2.5011934626794892E-15,7.6237115532468155E-14,-1.9769893416929519E-13,2.1922566674861271E-12]
[null,null,"พื้นที่ร้านอาหาร x ชั่วโมงการใช้พื้นที่ x อัตราการใช้พื้นที่เฉลี่ย","X4",0.58599999999999997,{"$f":"HotelLargeG1MJ!C26*HotelLargeG1MJ!G26*HotelLargeG1MJ!G28/100","v":0},0,null,5.9114703686570065E-17,-9.6025543317793506E-17,1.1382284433308392E-16,1.3088634270750423E-15,-6.5420475950756314E-16,4.2960643347650721E-13,-7.876820862548961E-13,-4.8554940642811474E-11]
[null,null,"พื้นที่สันทนาการ x ชั่วโมงการใช้พื้นที่ x อัตราการใช้พื้นที่เฉลี่ย","X5",5.8999999999999997E-2,{"$f":"HotelLargeG1MJ!C32*HotelLargeG1MJ!G32*HotelLargeG1MJ!G34/100","v":0},0,null,7.3206880065673809E-17,-1.1315762402013621E-15,-2.5011934626794884E-15,-6.5420475950756264E-16,6.6666100573418737E-15,-1.1599749363512057E-13,4.4149580221790617E-13,-8.6625900051422763E-12]
[null,null,"พื้นที่ไม่ปรับอากาศ","X6",80.3,{"$f":"HotelLargeG1MJ!C37","v":0},0,null,7.5248628559246318E-15,1.51092453114452E-13,7.6237115532468383E-14,4.2960643347650741E-13,-1.1599749363512131E-13,1.3626584087475376E-9,-8.2829940213628693E-10,-6.4226266587992426E-8]
[null,null,"พื้นที่จอดรถในอาคาร","X7",508.17099999999999,{"$f":"HotelLargeG1MJ!C39","v":0},0,null,-9.9671573732970155E-14,-5.9003263917269033E-13,-1.9769893416929547E-13,-7.87682086254896E-13,4.4149580221790688E-13,-8.2829940213628641E-10,4.2689821910947813E-9,4.6012116655589498E-8]
[null,null,"จำนวนพนักงาน","X8",43701.718000000001,{"$f":"HotelLargeG1MJ!C41","v":0},0,null,-6.1745711390739856E-12,-3.7818427424321393E-11,2.1922566674861089E-12,-4.8554940642811513E-11,-8.6625900051422246E-12,-6.4226266587992426E-8,4.6012116655589538E-8,5.5920785863987944E-6]
[null,null,null,null,null,"Predicted",{"$f":"SUM(G173:G180)","v":0},null,26710000000000]
[null,null,null,null,null,"XjT(XTX)-1Xj",{"$f":"MMULT(TRANSPOSE(F173:F180),MMULT(I173:P180,F173:F180))","v":0}]
[null,null,null,null,null,"Upper",{"$f":"G181+(1.96*SQRT(I181 * G182))","v":0}]
[null,null,null,null,null,"Lower",{"$f":"G181-(1.96*SQRT(I181 * G182))","v":0}]
[]
[null,null,"Hotel - G2 Combined ไฟฟ้า (โรงแรมที่มีพื้นที่ใช้สอยทั้งหมด ขนาดหม้อแปลง มากกว่า 3,530 KVA)"]
[null,null,"Description","Variable","coefficient","Data","Value"]
[null,null,"พื้นที่ห้องพัก x อัตราการใช้พื้นที่เฉลี่ยxขม.การใช้","X1",8.9999999999999993E-3,{"$f":"HotelG2Combined!C8*HotelG2Combined!G8*HotelG2Combined!G10/100","v":0},{"$f":"E188*F188","v":0},null,2.2907896690475877E-17,7.47527900362105E-17,-2.1054430368514099E-17,-9.5929505681051146E-17,-1.1641032403297419E-16,1.5889460828569461E-14,-6.1798627780052485E-14,-1.6100449569182889E-12]
[null,null,"พื้นที่สำหรับการจัดเลี้ยง x ชั่วโมงการใช้พื้นที่ x อัตราการใช้พื้นที่เฉลี่ย","X2",3.9E-2,{"$f":"HotelG2Combined!C14*HotelG2Combined!G14*HotelG2Combined!G16/100","v":0},{"$f":"E189*F189","v":0},null,7.4752790036210623E-17,2.6687660125161426E-15,-1.04501031143827E-16,-2.1261108729363194E-15,-2.0019219116321986E-15,2.1159732979960271E-13,1.664280303484705E-13,-6.6148543775601785E-12]
[null,null,"พื้นที่สำนักงาน x ชั่วโมงการใช้พื้นที่ x อัตราการใช้พื้นที่เฉลี่ย","X3",1.4999999999999999E-2,{"$f":"HotelG2Combined!C20*HotelG2Combined!G20*HotelG2Combined!G22/100","v":0},0,null,-2.1054430368514112E-17,-1.0450103114382712E-16,1.7294576154528104E-16,1.1810458249730325E-16,-2.0614388004225819E-16,5.2994686742029583E-14,8.099049105526657E-14,-4.4025924317835768E-12]
[null,null,"พื้นที่ร้านอาหาร x ชั่วโมงการใช้พื้นที่ x อัตราการใช้พื้นที่เฉลี่ย","X4",0.24299999999999999,{"$f":"HotelG2Combined!C26*HotelG2Combined!G26*HotelG2Combined!G28/100","v":0},0,null,-9.5929505681051245E-17,-2.1261108729363194E-15,1.1810458249730316E-16,3.5648969975049581E-15,5.4335758570865008E-16,-3.4441568435706127E-13,-1.6111761438778616E-13,-3.1010995052466312E-12]
[null,null,"พื้นที่สันทนาการxชั่วโมงการใช้xอัตราการใช้พื้นที่เฉลี่ย","X5",0.13100000000000001,{"$f":"HotelG2Combined!C32*HotelG2Combined!G32*HotelG2Combined!G34/100","v":0},0,null,-1.1641032403297426E-16,-2.0019219116321974E-15,-2.0614388004225832E-16,5.4335758570864899E-16,6.6295808611666706E-15,-6.0239445584675144E-13,7.1434083630738392E-13,1.6313622261254609E-12]
[null,null,"พื้นที่ไม่ปรับอากาศ","X6",50.395000000000003,{"$f":"HotelG2Combined!C37","v":0},0,null,1.5889460828569483E-14,2.1159732979960259E-13,5.299468674202959E-14,-3.4441568435706097E-13,-6.0239445584675124E-13,6.0376751983715263E-10,-2.5542908133684402E-10,-1.4541223557316689E-8]
[null,null,"พื้นที่จอดรถในอาคาร","X7",62.42,{"$f":"HotelG2Combined!C39","v":0},0,null,-6.1798627780052497E-14,1.6642803034847083E-13,8.0990491055266583E-14,-1.6111761438778626E-13,7.1434083630738352E-13,-2.5542908133684402E-10,1.0068885376000462E-9,-6.2639760173286378E-9]
[null,null,"จำนวนพนักงาน","X8",8670.5930000000008,{"$f":"HotelG2Combined!C41","v":0},0,null,-1.6100449569182877E-12,-6.6148543775601623E-12,-4.4025924317835768E-12,-3.1010995052466587E-12,1.6313622261254322E-12,-1.4541223557316684E-8,-6.2639760173286411E-9,1.4660317263169425E-6]
[null,null,null,null,null,"Predicted",{"$f":"SUM(G188:G195)","v":0},null,4868000000000]
[null,null,null,null,null,"XjT(XTX)-1Xj",{"$f":"MMULT(TRANSPOSE(F188:F195),MMULT(I188:P195,F188:F195))","v":0}]
[null,null,null,null,null,"Upper",{"$f":"G196+(1.96*SQRT(I196 * G197))","v":0}]
[null,null,null,null,null,"Lower",{"$f":"G196-(1.96*SQRT(I196 * G197))","v":0}]
[]
[null,null,"Hotel - G2 Combined MJ (Removed)"]
[null,null,"Description","Variable","coefficient","Data","Value"]
[null,null,"พื้นที่ห้องพัก x อัตราการใช้พื้นที่เฉลี่ยxขม.การใช้","X1",0.04,{"$f":"HotelG2CombinedMJ!C8*HotelG2CombinedMJ!G8*HotelG2CombinedMJ!G10/100","v":0},{"$f":"E203*F203","v":0},null,2.304906007534221E-17,8.1198991269574217E-17,-2.122217822160258E-17,-1.0570941239092928E-16,-1.1532803405202097E-16,1.5473160743782848E-14,-5.8680527405238676E-14,-1.6257792875511359E-12]
[null,null,"พื้นที่สำหรับการจัดเลี้ยง x ชั่วโมงการใช้พื้นที่ x อัตราการใช้พื้นที่เฉลี่ย","X2",0.32100000000000001,{"$f":"HotelG2CombinedMJ!C14*HotelG2CombinedMJ!G14*HotelG2CombinedMJ!G16/100","v":0},{"$f":"E204*F204","v":0},null,8.1198991269574341E-17,2.963078590380761E-15,-1.0989746407262919E-16,-2.5748208719285122E-15,-1.950662662615088E-15,1.9264001607453948E-13,3.1294314742860686E-13,-7.4752675469426384E-12]
[null,null,"พื้นที่สำนักงาน x ชั่วโมงการใช้พื้นที่ x อัตราการใช้พื้นที่เฉลี่ย","X3",7.1999999999999995E-2,{"$f":"HotelG2CombinedMJ!C20*HotelG2CombinedMJ!G20*HotelG2CombinedMJ!G22/100","v":0},0,null,-2.1222178221602583E-17,-1.0989746407262896E-16,1.1258452343497687E-16,1.8423793896260693E-16,-2.553897194449764E-16,5.1573289840727477E-14,-3.2089160476028147E-14,-5.7584180644821016E-13]
[null,null,"พื้นที่ร้านอาหาร x ชั่วโมงการใช้พื้นที่ x อัตราการใช้พื้นที่เฉลี่ย","X4",1.002,{"$f":"HotelG2CombinedMJ!C26*HotelG2CombinedMJ!G26*HotelG2CombinedMJ!G28/100","v":0},0,null,-1.0570941239092935E-16,-2.5748208719285118E-15,1.842379389626072E-16,4.193542216128267E-15,5.1146991067621415E-16,-3.1381851570339457E-13,-2.7876722070706994E-13,-5.4393492226338662E-12]
[null,null,"พื้นที่สันทนาการxชั่วโมงการใช้xอัตราการใช้พื้นที่เฉลี่ย","X5",0.33300000000000002,{"$f":"HotelG2CombinedMJ!C32*HotelG2CombinedMJ!G32*HotelG2CombinedMJ!G34/100","v":0},0,null,-1.1532803405202104E-16,-1.9506626626150888E-15,-2.5538971944497615E-16,5.1146991067621563E-16,6.5999217969755931E-15,-6.0711223745230787E-13,6.5166255294745983E-13,4.5265260927039316E-12]
[null,null,"พื้นที่ไม่ปรับอากาศ","X6",304.03899999999999,{"$f":"HotelG2CombinedMJ!C37","v":0},0,null,1.5473160743782807E-14,1.926400160745393E-13,5.1573289840727509E-14,-3.1381851570339467E-13,-6.0711223745230767E-13,6.0493755442460401E-10,-2.6809792347948642E-10,-1.4374353416607049E-8]
[null,null,"พื้นที่จอดรถในอาคาร","X7",438.56400000000002,{"$f":"HotelG2CombinedMJ!C39","v":0},0,null,-5.86805274052386E-14,3.1294314742860741E-13,-3.2089160476028179E-14,-2.7876722070707055E-13,6.5166255294745922E-13,-2.6809792347948636E-10,8.7826462764750203E-10,2.6617364681561536E-10]
[null,null,"จำนวนพนักงาน","X8",38870.699000000001,{"$f":"HotelG2CombinedMJ!C41","v":0},0,null,-1.6257792875511347E-12,-7.4752675469426222E-12,-5.7584180644821278E-13,-5.4393492226338743E-12,4.526526092703926E-12,-1.4374353416607057E-8,2.6617364681561737E-10,1.2283336095165853E-6]
[null,null,null,null,null,"Predicted",{"$f":"SUM(G203:G210)","v":0},null,84830000000000]
[null,null,null,null,null,"XjT(XTX)-1Xj",{"$f":"MMULT(TRANSPOSE(F203:F210),MMULT(I203:P210,F203:F210))","v":0}]
[null,null,null,null,null,"Upper",{"$f":"G211+(1.96*SQRT(I211 * G212))","v":0}]
[null,null,null,null,null,"Lower",{"$f":"G211-(1.96*SQRT(I211 * G212))","v":0}]
[]
[null,null,"Office - G1 เอกชน (สำนักงานเอกชน ขนาดหม้อแปลง น้อยกว่าหรือเท่ากับ 3,530 KVA)"]
[null,null,"Description","Variable","coefficient","Data","Value"]
[null,null,"พื้นที่สำนักงานทั่วไป (< 12 ชม./วัน) x อัตราการใช้พื้นที่x12x250","X1",3.6999999999999998E-2,{"$f":"OfficePvtG1!C8*OfficePvtG1!G8*OfficePvtG1!G10/100","v":0},{"$f":"E218*F218","v":0},null,1.4071660954824753E-16,3.1258429525786091E-17,1.6856423479928165E-18,1.8999492383769218E-17,-2.2234383349042493E-17,-3.6759424267694971E-14,-2.869786791828249E-12,-1.2031919465986E-13]
[null,null,"พื้นที่สำนักงานทั่วไป (12-18 ชม./วัน) x อัตราการใช้พื้นที่x18x250","X2",1.4E-2,{"$f":"OfficePvtG1!C14*OfficePvtG1!G14*OfficePvtG1!G16/100","v":0},{"$f":"E219*F219","v":0},null,3.1258429525786085E-17,1.46297093734663E-16,-2.0342617241778923E-18,-1.5289177142677643E-17,7.3064029840486716E-18,7.9867893717532139E-14,-1.998041011032042E-12,-1.309896566930072E-13]
[null,null,"พื้นที่สำนักงานทั่วไป (>18 ชม./วัน) x อัตราการใช้พื้นที่x24x365","X3",2.4E-2,{"$f":"OfficePvtG1!C20*OfficePvtG1!G20*OfficePvtG1!G22/100","v":0},{"$f":"E220*F220","v":0},null,1.6856423479928188E-18,-2.0342617241778892E-18,4.537650146152849E-17,3.3527462083039163E-17,-2.864610333390651E-19,-7.0154450647128074E-14,8.3346441169685126E-14,3.4998326964439344E-14]
[null,null,"พื้นที่ร้านค้า x ชั่วโมงการทำงาน x อัตราการใช้พื้นที่","X4",0.122,{"$f":"OfficePvtG1!C26*OfficePvtG1!G26*OfficePvtG1!G28/100","v":0},0,null,1.8999492383769335E-17,-1.5289177142677581E-17,3.3527462083039169E-17,7.5317912367046801E-15,-1.2880415975213254E-16,-1.14362182314757E-12,4.1795353139015363E-12,-2.2118881140389321E-13]
[null,null,"พื้นที่ส่วนกลาง x ชั่วโมงการทำงาน x อัตราการใช้พื้นที่","X5",4.0000000000000001E-3,{"$f":"OfficePvtG1!C32*OfficePvtG1!G32*OfficePvtG1!G34/100","v":0},0,null,-2.223438334904249E-17,7.3064029840486747E-18,-2.8646103333906635E-19,-1.2880415975213266E-16,6.7593375965987346E-17,9.4942774675968431E-15,1.7344900100052194E-13,-6.079458866331568E-14]
[null,null,"พื้นที่ไม่ปรับอากาศ","X6",66.608000000000004,{"$f":"OfficePvtG1!C37","v":0},0,null,-3.6759424267695028E-14,7.9867893717532063E-14,-7.0154450647128074E-14,-1.14362182314757E-12,9.4942774675968005E-15,2.3310410100218396E-9,-4.8324156313249898E-9,-1.045812694932366E-9]
[null,null,"จำนวนพนักงาน","X7",1192.47,{"$f":"OfficePvtG1!C39","v":0},0,null,-2.8697867918282498E-12,-1.9980410110320428E-12,8.3346441169685378E-14,4.1795353139015379E-12,1.7344900100052159E-13,-4.8324156313249956E-9,2.3397766874182795E-7,-9.1408053672224849E-9]
[null,null,"พื้นที่จอดรถในอาคาร","X8",69.980999999999995,{"$f":"OfficePvtG1!C41","v":0},0,null,-1.2031919465985995E-13,-1.3098965669300715E-13,3.4998326964439331E-14,-2.211888114038928E-13,-6.0794588663315554E-14,-1.045812694932366E-9,-9.1408053672224882E-9,3.2818242442823182E-9]
[null,null,null,null,null,"Predicted",{"$f":"SUM(G218:G225)","v":0},null,376100000000]
[null,null,null,null,null,"XjT(XTX)-1Xj",{"$f":"MMULT(TRANSPOSE(F218:F225),MMULT(I218:P225,F218:F225))","v":0}]
[null,null,null,null,null,"Upper",{"$f":"G226+(1.96*SQRT(I226 * G227))","v":0}]
[null,null,null,null,null,"Lower",{"$f":"G226-(1.96*SQRT(I226 * G227))","v":0}]
[]
[null,null,"Office - G1 ภาครัฐ (สำนักงานราชการ ขนาดหม้อแปลง น้อยกว่าหรือเท่ากับบ 3,530 KVA)"]
[null,null,"Description","Variable","coefficient","Data","Value"]
[null,null,"พื้นที่สำนักงานทั่วไป (< 12 ชม./วัน) x อัตราการใช้พื้นที่x12x250","X1",1E-3,{"$f":"OfficeGovG1!C8*OfficeGovG1!G8*OfficeGovG1!G10/100","v":0},{"$f":"E233*F233","v":0},null,7.3999928790469321E-19,9.2476635596145527E-20,2.5865833233820495E-18,2.2613440888044509E-19,2.0061794231564694E-19,-7.725049374954416E-16,-1.0730343990121762E-14,-1.5755524511424507E-15]
[null,null,"พื้นที่สำนักงานทั่วไป (12-18 ชม./วัน) x อัตราการใช้พื้นที่x18x250","X2",3.2000000000000001E-2,{"$f":"OfficeGovG1!C14*OfficeGovG1!G14*OfficeGovG1!G16/100","v":0},{"$f":"E234*F234","v":0},null,9.2476635596145515E-20,5.1746494616432983E-16,-1.1717386558252559E-16,2.1767113394268456E-17,-4.52054137072411E-17,2.4305779650297607E-15,-1.5809257693184622E-14,-9.8923585428350476E-14]
[null,null,"พื้นที่สำนักงานทั่วไป (>18 ชม./วัน) x อัตราการใช้พื้นที่x24x365","X3",0.114,{"$f":"OfficeGovG1!C20*OfficeGovG1!G20*OfficeGovG1!G22/100","v":0},0,null,2.5865833233820507E-18,-1.1717386558252564E-16,2.9555919827701624E-15,7.0639798015610926E-17,5.5687203255060961E-17,-1.1499074628455266E-13,-1.0153822884130543E-12,2.380817214128958E-13]
[null,null,"พื้นที่ร้านค้า x ชั่วโมงการทำงาน x อัตราการใช้พื้นที่","X4",7.0000000000000001E-3,{"$f":"OfficeGovG1!C26*OfficeGovG1!G26*OfficeGovG1!G28/100","v":0},0,null,2.2613440888044547E-19,2.1767113394268465E-17,7.0639798015610901E-17,6.5458984084609904E-15,-2.7514423992346594E-16,-6.7349100475529389E-14,1.3482720310573535E-13,-4.3838806412343697E-13]
[null,null,"พื้นที่ส่วนกลาง x ชั่วโมงการทำงาน x อัตราการใช้พื้นที่","X5",4.2999999999999997E-2,{"$f":"OfficeGovG1!C32*OfficeGovG1!G32*OfficeGovG1!G34/100","v":0},0,null,2.006179423156468E-19,-4.52054137072411E-17,5.5687203255060961E-17,-2.7514423992346599E-16,7.5855703918195103E-16,-3.1474162097822311E-14,8.6776856663981897E-14,-1.278203703520638E-13]
[null,null,"พื้นที่ไม่ปรับอากาศ","X6",25.106000000000002,{"$f":"OfficeGovG1!C37","v":0},0,null,-7.7250493749544209E-16,2.4305779650297583E-15,-1.1499074628455266E-13,-6.7349100475529389E-14,-3.1474162097822304E-14,7.4653218464444716E-11,-3.4370635283397322E-10,-1.1512933656501734E-10]
[null,null,"จำนวนพนักงาน","X7",706.45399999999995,{"$f":"OfficeGovG1!C39","v":0},0,null,-1.0730343990121759E-14,-1.5809257693184616E-14,-1.0153822884130541E-12,1.3482720310573543E-13,8.6776856663981859E-14,-3.4370635283397322E-10,9.1779508982327125E-9,7.7100013162710457E-11]
[null,null,"พื้นที่จอดรถในอาคาร","X8",163.70400000000001,{"$f":"OfficeGovG1!C41","v":0},0,null,-1.5755524511424492E-15,-9.8923585428350463E-14,2.3808172141289585E-13,-4.3838806412343677E-13,-1.2782037035206383E-13,-1.1512933656501736E-10,7.71000131627106E-11,2.219141667666792E-9]
[null,null,null,null,null,"Predicted",{"$f":"SUM(G233:G240)","v":0},null,945000000000]
[null,null,null,null,null,"XjT(XTX)-1Xj",{"$f":"MMULT(TRANSPOSE(F233:F240),MMULT(I233:P240,F233:F240))","v":0}]
[null,null,null,null,null,"Upper",{"$f":"G241+(1.96*SQRT(I241 * G242))","v":0}]
[null,null,null,null,null,"Lower",{"$f":"G241-(1.96*SQRT(I241 * G242))","v":0}]
[]
[null,null,"Office - G2 เอกชน (สำนักงานเอกชน ขนาดหม้อแปลง มากกว่า 3,530 KVA)"]
[null,null,"Description","Variable","coefficient","Data","Value"]
[null,null,"พื้นที่สำนักงานทั่วไป (< 12 ชม./วัน) x อัตราการใช้พื้นที่x12x250","X1",1.9E-2,{"$f":"OfficePvtG2!C8*OfficePvtG2!G8*OfficePvtG2!G10/100","v":0},{"$f":"E248*F248","v":0},null,6.8661079544245466E-17,4.0172137955054486E-17,-8.2352446526830203E-18,-1.4467533258058603E-17,-2.248830696137361E-17,-1.2148289353167269E-13,-4.7500247725960965E-13,-9.8340195703124015E-14]
[null,null,"พื้นที่สำนักงานทั่วไป (12-18 ชม./วัน) x อัตราการใช้พื้นที่x18x250","X2",1.7000000000000001E-2,{"$f":"OfficePvtG2!C14*OfficePvtG2!G14*OfficePvtG2!G16/100","v":0},{"$f":"E249*F249","v":0},null,4.0172137955054486E-17,4.3950482912774036E-17,-7.8572351636675327E-18,-3.2076209122339383E-17,-1.1670710647654457E-17,-8.9611954245935438E-14,-2.9789564688939805E-13,-5.8361668463882643E-14]
[null,null,"พื้นที่สำนักงานทั่วไป (>18 ชม./วัน) x อัตราการใช้พื้นที่x24x365","X3",3.0000000000000001E-3,{"$f":"OfficePvtG2!C20*OfficePvtG2!G20*OfficePvtG2!G22/100","v":0},{"$f":"E250*F250","v":0},null,-8.2352446526830249E-18,-7.8572351636675357E-18,3.3063305253791712E-17,-6.1796263644591033E-17,8.2661838195535222E-18,2.9302363401065829E-14,1.903749542583388E-13,-1.947526791784474E-14]
[null,null,"พื้นที่ร้านค้า x ชั่วโมงการทำงาน x อัตราการใช้พื้นที่","X4",4.0000000000000001E-3,{"$f":"OfficePvtG2!C26*OfficePvtG2!G26*OfficePvtG2!G28/100","v":0},0,null,-1.4467533258058621E-17,-3.2076209122339408E-17,-6.1796263644591009E-17,5.2398096939494872E-16,-4.9157624023950454E-17,1.0838631031975317E-13,1.726385057625724E-12,-3.3815621748427945E-13]
[null,null,"พื้นที่ส่วนกลาง x ชั่วโมงการทำงาน x อัตราการใช้พื้นที่","X5",4.8000000000000001E-2,{"$f":"OfficePvtG2!C32*OfficePvtG2!G32*OfficePvtG2!G34/100","v":0},0,null,-2.2488306961373606E-17,-1.1670710647654457E-17,8.2661838195535269E-18,-4.9157624023950509E-17,3.6434973466993653E-17,5.0478058798750626E-14,-1.339833893159745E-13,2.4158099279324416E-14]
[null,null,"พื้นที่ไม่ปรับอากาศ","X6",57.771999999999998,{"$f":"OfficePvtG2!C37","v":0},0,null,-1.2148289353167267E-13,-8.961195424593545E-14,2.930236340106581E-14,1.0838631031975307E-13,5.0478058798750639E-14,6.40359308970032E-10,8.6671457504169033E-10,-1.3123226359610548E-10]
[null,null,"จำนวนพนักงาน","X7",671.8,{"$f":"OfficePvtG2!C39","v":0},0,null,-4.7500247725960986E-13,-2.978956468893983E-13,1.9037495425833875E-13,1.7263850576257238E-12,-1.3398338931597427E-13,8.6671457504169281E-10,3.1829475424733107E-8,-3.2110022594038388E-9]
[null,null,"พื้นที่จอดรถในอาคาร","X8",186.15600000000001,{"$f":"OfficePvtG2!C41","v":0},0,null,-9.8340195703123965E-14,-5.8361668463882568E-14,-1.9475267917844775E-14,-3.381562174842795E-13,2.4158099279324384E-14,-1.3123226359610584E-10,-3.2110022594038409E-9,1.1603674655134643E-9]
[null,null,null,null,null,"Predicted",{"$f":"SUM(G248:G255)","v":0},null,6148000000000]
[null,null,null,null,null,"XjT(XTX)-1Xj",{"$f":"MMULT(TRANSPOSE(F248:F255),MMULT(I248:P255,F248:F255))","v":0}]
[null,null,null,null,null,"Upper",{"$f":"G256+(1.96*SQRT(I256 * G257))","v":0}]
[null,null,null,null,null,"Lower",{"$f":"G256-(1.96*SQRT(I256 * G257))","v":0}]
[]
[null,null,"Office - G2 ภาครัฐ (สำนักงานราชการ ขนาดหม้อแปลง มากกว่า 3,530 KVA)"]
[null,null,"Description","Variable","coefficient","Data","Value"]
[null,null,"ผลรวมของพื้นที่สำนักงานทั่วไป x ชั่วโมงการใช้งานพื้นที่ x อัตราการใช้พื้นที่","X1",0.05,{"$f":"(OfficeGovG2!C8*OfficeGovG2!G8*OfficeGovG2!G10/100) +(OfficeGovG2!C14*OfficeGovG2!G14*OfficeGovG2!G16/100) + (OfficeGovG2!C20*OfficeGovG2!G20*OfficeGovG2!G22/100)","v":0},{"$f":"E263*F263","v":0},null,3.2460496330284166E-17,-5.7726562407186206E-17,4.9053219936356219E-15,-8.4104550891535674E-13,-7.8931433815215018E-14]
[null,null,"(พื้นที่ร้านค้า x ชั่วโมงการทำงาน x อัตราการใช้พื้นที่)+(พื้นที่ส่วนกลาง x ชั่วโมงการทำงาน x อัตราการใช้พื้นที่)","X2",4.9000000000000002E-2,{"$f":"(OfficeGovG2!C26*OfficeGovG2!G26*OfficeGovG2!G28/100) + (OfficeGovG2!C32*OfficeGovG2!G32*OfficeGovG2!G34/100)","v":0},{"$f":"E264*F264","v":0},null,-5.7726562407186194E-17,2.9030485280177703E-16,-1.4678389210873779E-15,1.0729941313119497E-12,-3.067341402085116E-14]
[null,null,"พื้นที่ไม่ปรับอากาศ","X3",9.2690000000000001,{"$f":"OfficeGovG2!C37","v":0},0,null,4.905321993635618E-15,-1.4678389210873617E-15,2.1884984150363077E-11,-9.4237830560486383E-10,4.7930196379662808E-11]
[null,null,"จำนวนพนักงาน","X4",599.84299999999996,{"$f":"OfficeGovG2!C39","v":0},0,null,-8.4104550891535624E-13,1.0729941313119489E-12,-9.4237830560486383E-10,7.4668954549007075E-8,-2.2921034595321682E-9]
[null,null,"พื้นที่จอดรถในอาคาร","X5",66.909000000000006,{"$f":"OfficeGovG2!C41","v":0},0,null,-7.8931433815215119E-14,-3.067341402085092E-14,4.7930196379662763E-11,-2.2921034595321641E-9,1.2035889382008958E-9]
[null,null,null,null,null,"Predicted",{"$f":"SUM(G263:G267)","v":0},null,6117000000000]
[null,null,null,null,null,"XjT(XTX)-1Xj",{"$f":"MMULT(TRANSPOSE(F263:F267),MMULT(I263:M267,F263:F267))","v":0}]
[null,null," ",null,null,"Upper",{"$f":"G268+(1.96*SQRT(I268 * G269))","v":0}]
[null,null,null,null,null,"Lower",{"$f":"G268-(1.96*SQRT(I268 * G269))","v":0}]